충청남도고시 제2011-419호

공주시 도시관리계획(운동장) 결정(변경) 고시

1. 공주시장이 입안하여 결정신청한 공주시 도시관리계획(운동장) 결정(변경) 안에 대하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조 및 같은법 시행령 제25조의 규정에 따라 도시관리계획(운동장)을 결정·고시 합니다.

2. 공주시 도시관리계획(운동장) 결정(변경) 고시 관계도서는 공주시 도시과(☎041-840-8547)에 비치하고 일반인에게 보이고 있습니다.

2011년 11월 21일

충 청 남 도 지 사

1. 공주시 도시관리계획(운동장) 결정(변경) 조서 : 별첨

2. 공주시 도시관리계획(운동장) 결정(변경)도 : 게재생략

공주시 도시관리계획(운동장) 결정(변경) 조서

○ 공공․문화 체육시설

가. 운동장 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세 분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후
변경	①	운동장	종 합 운동장	공주시 웅진동 308-1번지 일원	181,444	감)41,430	140,014	’77.2.17

■ 운동장 결정(변경) 사유서

도 면 표시번호	시 설 명	결정(변경)내용	결정(변경)사유
①	운동장	·위치 : 웅진동 308-1번지 일원 ·면적 : 181,444㎡→140,014㎡ 감) 41,430㎡	·종합의료시설과 공공청사 입지에 따른 면적변경

나. 운동장 조성계획 결정(변경)조서

구분	도면 표시 번호	세 부 시설명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후
합계	①	-	웅진동 308-1번지 일원	181,444	감)41,430	140,014	’77.2.17
운동시설	-	주경기장	-	49,359	-	49,359
	-	실내체육관	-	11,381	-	11,381
	-	보조경기장	-	16,958	증)1,352	18,310
공공시설	-	도로 및 주차장	-	10,462	증)5,857	16,319
녹지시설	-	녹지	-	93,284	감)48,639	44,645

■ 운동장 조성계획 결정(변경)사유서

도면 표시 번호	시설명	변경내용	변 경 사 유
①	보조경기장	·면적 증가 A = 16,958㎡→18,310㎡ 증)1,352㎡	·보조경기장내 도입시설의 적정규모 확보를 위한 면적 증가
	도로 및 주차장	·주차장 면적 증가 A = 10,462㎡→16,319㎡ 증)5,857㎡	·보조경기장 이용인구를 고려한 주차장 확보로 면적 증가
	녹지	·면적 감소 A = 93,284㎡→44,645㎡ 감) 48,639㎡	·보조경기장, 주차장 면적 증가 및 종합의료시설, 공공청사 부지 제척으로 인한 면적 감소

다. 시설물 배치계획

■ 주경기장 (변경없음)

(단위 : ㎡)

시설물명	층 수	면 적(㎡)		연 면 적	비 고
		시설면적	건축면적
운 동 장	-	14,850	-	-	8레인
축 구 장	-	8,175	-	-	-
보조경기장	-	600	-	-	6레인
관 람 석	3	-	2,172.17	6,516.51	27,000석
관 리 실	1	-	180	180	-
화 장 실	-	-	234.6	234.6	6개소
주 차 장	-	2,141	-	-	153대

■ 실내체육관 (변경없음)

(단위 : ㎡)

시설물명	층 수	면 적(㎡)		연 면 적	비 고
		시설면적	건축면적
경 기 장	-	1,334	-	-	-
관 람 석	3	-	2,965.20	8,895.60	3,000석
기 계 실	1	-	640.75	640.75	-
탈 의 실	1	-	103.24	103.24	2개소
화 장 실	-	-	323.80	323.80	11개소
주 차 장	-	2,003	-	-	143대

■ 보조경기장

(단위 : ㎡)

시설물명	층수	면 적(㎡)						연면적	비 고
		시설면적			건축면적
		기정	변경	변경후	기정	변경	변경후
인조잔디구장	-	7,992	-	7,992	-	-	-	-	1면
풋살구장	-	924	증)1,764	2,688	-	-	-	-	2면
족 구 장	-	567	증)567	1,134	-	-	-	-	2면
게이트볼장	-	539.7	증)648.3	1,188	-	-	-	-	2면
관람석, 본부석	1	-	-	-	528.43	-	528.43	528.43
탈 의 실	1	-	-	-	103.2	-	103.2	103.2	2개소
화 장 실	1	-	-	-	198	-	198	198	6개소
관 리 실	1	-	-	-	100	-	100	100
기 계 실	1	-	-	-	144.2	-	144.2	144.2
주 차 장	-	1,920	감)1,920	-	-	-	-	-

■ 도로 및 주차장

(단위 : ㎡)

시설물명	층수	면 적(㎡)						연면적	비 고
		시설면적			건축면적
		기정	변경	변경후	기정	변경	변경후
도 로	-	2,521	-	2,521	-	-	-	-
주 차 장	-	7,941	증)5,857	13,798	-	-	-	-

라. 건축물의 높이 및 건폐율, 용적률에 관한 계획(변경없음)

시설명	높 이	건폐율	용적률	비 고
주경기장 실내체육관 보조경기장	4층이하	20%이하	80%이하	공주시 도시계획조례 제52조 제16호 제57조 제16호