위성항법보정시스템 운영현황

□ 주문진DGPS 기준국

- 송신안테나 위치 : WGS-84좌표 : 37도 53` 51.912249"N, 128도 50`01.616685"E

- 기준국식별번호(ID) : R1 : 726, R2 : 727

- 송신국식별번호(ID) : 663

- 송신주파수 : 295KHz

□ 마라도DGPS기준국

- 송신안테나 위치 : WGS-84좌표 : 33도 07` 02.83788"N, 126도 16` 09.72901"E

- 기준국식별번호(ID) : R1 : 730, R2 : 731

- 송신국식별번호(ID) : 665

- 송신주파수 : 287.5KHz

□ 팔미도DGPS기준국

- 송신안테나 위치 : WGS-84좌표 : 37도 21` 29.68"N, 126도 30` 39.96"E

- 기준국식별번호(ID) : R1 : 722, R2 : 723

- 송신국식별번호(ID) : 661

- 송신주파수 : 313KHz

□ 어청도DGPS기준국

- 송신안테나 위치 : WGS-84좌표 : 36도 07` 29.23"N, 125도 58` 07.13"E

- 기준국식별번호(ID) : R1 : 728, R2 : 729

- 송신국식별번호(ID) : 664

- 송신주파수 : 295KHz

□ 영도DGPS기준국

- 송신안테나 위치 : WGS-84좌표 : 35도 03` 08.59325"N, 129도 05` 29.59466"E

- 기준국식별번호(ID) : R1 : 720, R2 : 721

- 송신국식별번호(ID) : 660

- 송신주파수 : 300KHz

□ 거문도DGPS기준국

- 송신안테나 위치 : WGS-84좌표 : 34도 00` 29.91850"N, 127도 19` 19.89330"E

- 기준국식별번호(ID) : R1 : 724, R2 : 725

- 송신국식별번호(ID) : 662

- 송신주파수 : 287KHz

□ 장기곶DGPS기준국

- 송신안테나 위치 : WGS-84좌표 : 36도 04` 41.6415"N, 129도 34` 01.3234"E

- 기준국식별번호(ID) : R1 : 732, R2 : 733

- 송신국식별번호(ID) : 666

- 송신주파수 : 310KHz

□ 울릉도DGPS기준국

- 송신안테나 위치 : WGS-84좌표 : 37도 31` 0411199"N, 130도 47` 56/02163"E

- 기준국식별번호(ID) : R1 : 734, R2 : 735

- 송신국식별번호(ID) : 667