가. 운영기간 : 2015. 9. 16 ～ 9. 23 (8일)

나. 측정지점 : 태안 내2리 농수산물창고(태안군 이원면 내2리 395-1번지)

다. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

측정일	9. 16일	9. 17일 ∼ 9. 22일(6일)	9. 23일	비고
조치사항	예비측정	측정(대기환경 모니터링)	측정점검

라. 측정항목 : O3, CO, SO2, NO2, PM10

마. 풍향 및 위치도

1. 온도 : 평균 20.9 ℃ 3. 주 풍향 : 북풍	2. 습도 : 평균 80% 4. 풍속 : 평균 1.1m/s, 시간최대 3.5m/s

< 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치 >

□ 측정결과

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

측 정 지 점 (측정일자)		오존 (O3,ppm)	일산화탄소 (CO,ppm)	아황산가스 (SO2,ppm)	이산화질소 (NO2,ppm)	미세먼지 (PM10,㎍/㎥)
태안군 이원면 신재생로 553-234 (9.24일 ∼ 9.29일)		0.043	0.516	0.003	0.009	41
태안군 이원면 내2리 395-1번지 (9.17일 ∼ 9.22일)		0.043	0.5	0.003	0.010	33
태안 이원방조제관리사무소 (9.10일 ∼ 9.15일)		0.044	0.262	0.002	0.006	26
환경기준	8h	0.06이하	9이하	-	-	-
	24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

- 3회차 측정된 미세먼지는 33㎍/㎥로 같은 기간 충남지역 의 35㎍/㎥, 지난 2회차(5.19~5.26)에 측정한 값(32㎍/㎥)과 비슷하였다.