병원선	충 청 남 도	훈련일
	충남 501호	2016/ /

화재 비상대응 시나리오

훈련일시							선박위치
상황 설정				항해중 선수 페인트창고 화재 발생
1단계		초기대응		선교 당직자 화재발생 발견
2단계		경고방송		비상경보 및 부서배치 방송
3단계		부서배치 인원파악 현황보고 임무질의		지휘반	선교	선장,일항사,항해장
				현장반 (선수갑판집합)		기관장, 기관사, 갑판장, 이항사, 통신사, 갑판원, 사무장, 내과간호사, 임상병리실장, 치과간호사, 한방간호사, 내과공보의, 치과공보의,한방과공보의, 주방장.
4단계		화재상황파악		화재현장	① 갑판장 현장반을 지휘하여 화재상황을 파악하여 선교에 화재종류, 화재크기 등을 보고한다, 소화작업에 임하는 한편 선교의 지시에 따른다. ② 이항사, 통신사, 갑판원은 소화호스를 소화전과 연결 하여 소화작업에 임한다. ③ 선내 비상배치표상 소화기를 지참토록 지정된 직원은 화재가 발생하여 집합할 시 가까운 위치에 휴대용 소 화기를 지참하여 신속히 집합한다.
				기관실	① 기관장은 기관관리와 소화 펌프 압력 조작을 하며, 필요시 연료유 계통을 차단한다. ② 기관사는 화재구역의 전원, 통풍 및 방화문을 차단한다.
5단계		화재진압		선교	① 화재 각부서를 총 지휘 ② 필요시 주기 정지 및 풍하측으로 변침 ③ 화재 진화 방법 제공 및 유의사항을 고려하여 지휘 ④ 사고 내용을 기록하며 선위 확인하고, 필요시 해양경찰 (122)에 구조요청을 한다.
					① 갑판장 현장반을 지휘하여 선교의 지시에 따라 소화 작업에 임한다. ② 이항사, 통신사, 갑판원은 소화호스와 소화기를 이용 하여 소화작업에 임한다. ③ 선내 비상배치표상 소화기를 지참토록 지정된 직원은 추가로 선내의 소화기를 화재현장으로 집합 시켜 소 화요원에게 전달한다. ④ 부상자 발생시 안전구역으로 이송 및 응급처치 실시
				화재현장
				기관실	기관관리와 펌프조작을 하며, 필요시 연료유와 전원 통풍을 관리한다.
6단계		진 화		현 장	화재진압 완료, 화재 피해상황 파악
화재 훈련 점검 사항
NO	내 용								결과
1	경보신호, 선내방송에 의한 소집 숙지 여부 확인
2	비상배치표에 명기된 바에 따라 맡은 바 임무 준비
3	소화 펌프 작동하여 2개의 물분사시 적정 수압 유지 확인-7kg/cm3 , 12m
<훈련총평>

병원선	충 청 남 도 청	훈련일
	충남 501호	2016/ /

퇴선 비상대응 시나리오

훈련일시							선박위치
상황 설정				화재 확산으로 인한 선박 포기
1단계		초기대응		퇴선상황 판단, 결정
2단계		경고방송		비상경보 및 부서배치 방송
3단계		부서배치 인원파악 현황보고 임무질의		지휘반	선교	선장,일항사,항해장
				구명뗏목 (선장실 뒤편) 25인용		선장, 일항사, 기관장, 항해장, 기관사, 갑판장, 이항사, 통신사, 갑판원, 사무장, 내과간호사, 임상병리실장, 치과간호사, 한방간호사, 내과공보의, 치과공보의,한방과공보의, 주방장. 총 18명
4단계 (1)		구명뗏목 진 수		진수준비	1. 팽창용 자동끈이 가대에 견고히 묶여져 있는가를 확 인한다. 2. 연결줄이 자동이탈장치에 묶여져 있는가를 확인한다. 3. 현측 안전 샤클을 제거한다. 4. 안전장치를 제거한다.
				진 수	투하용 손잡이를 강하게 빼내어 진수한다.
				승 정	승정갑판으로 구명뗏목을 이동시켜 승정한다.
				이 탈	페인터 분리후 이탈
4단계 (2)		환 자 후송선 승 정		하강준비	1. 데릭 유압장치 시동 2. 페인터 잡기 3. 후송선 하강 4. 후송선 요원 승정 및 시동 5. 후송선 격납 와이어 분리 6. 후송선 본선 승정 갑판으로 이동
				승 정	승정갑판에서 환자후송선에 승선한다.
				이 탈	페인터 분리후 이탈
퇴선 훈련 점검 사항
NO	내 용								결과
1	경보신호, 선내방송에 의한 소집후 퇴선 절차 숙지 여부 확인
2	비상배치표에 명기된 바에 따라 소집위치에 집합하고 맡은 바 임무 준비
3	구명동의 착용상태 점검
4	퇴선신호가 울리고 10분 이내에 진수(SOLAS규칙 31의 1.5)
<훈련총평>

병원선	충 청 남 도 청	훈련일
	충남 501호	2016/ /

해양오염방제 비상대응 시나리오

훈련일시							선박위치
상황 설정				삽시도 앞 해상 정박중 STORAGE TANK에서 SERVICE TANK로 연료유 이송 중 탱크넘침으로 인하여 ST,BD SIDE SERVICE TANK AIR VENT에서 OVERFLOW 발생함.
1단계		초기대응		기관장은 유출사고를 소리쳐서 알림
2단계		경고방송		비상경보 및 부서배치 방송
3단계		부서배치 인원파악 현황보고 임무질의		지휘반	선교	선장,일항사,항해장
				우현 상갑판 (선미우현)		기관장, 기관사, 갑판장, 이항사, 통신사, 갑판원
4단계		응급조치 및 방 제		응급조치	1.이송펌프 중지 및 관련밸브 차단한다. 2. PUMP와VALVE를 확인하여ST,BD SIDE SERVICE TANK 기름을 STORAG TANK로 이송한다. 3. 확산방지를 위한 조치 ( 방수구 폐쇄, 톱밥, 유흡착제, 웨이스 등)
				회 수	기름, 폐기물의 회수조치 ( DECK상의 기름을 쓰레받기와 웨이스등을 이용하여 회수)
				안전조치	화제 및 폭발에 대비하여 가연성 또는 폭발성 물질을 신속히 치운다. (발화원 제거)
				조 사	탱크넘침 원인 조사실시-TANK의 HIGH LEVEL ALARM SENCER의 고장으로 인해 TANK의 LEVEL 을 감지하지 못함. SENSOR 수리 후 정상작동 확인
5단계		방 제 완 료		완 료	회수된 기름 및 기름뭍은 웨이스 및 자재를 기관실로 이송하여 보관조치하고 부서별비상배치 해제함.
				사고보고	기름유출이 UPPER DECK에서 해수면으로 흘러가지 않아서 해경에는 보고하지 않고 모든 상황을 종료함.
해양오염방제 기름방제장비					1.유흡착제 2.유처리제 3.톱밥 4.드럼통 및 양동이 5.쓰레받이
해양오염방제 훈련 점검 사항
NO	내 용								결과
1	경보신호, 선내방송에 의한 소집 확인
2	비상배치표에 명기된 바에 따라 소집위치에 집합하고 맡은 바 임무 준비
3	기타 승조원의 훈련 참여도는 적극적인가?
<훈련총평>

병원선	충 청 남 도 청	훈련일
	충남 501호	2016/ /

인명구조 비상대응 시나리오

훈련일시							선박위치
상황 설정				갑판부 선수 입항 준비 작업중 통신사 우현쪽으로 추락함
1단계		초기대응		이항사는 추락사고를 소리쳐서 알림
2단계		경고방송		비상경보 및 부서배치 방송
3단계		부서배치 인원파악 현황보고 임무질의		지휘반	선교	선장,일항사,항해장
				선미 상갑판		기관장,기관사, 갑판장, 이항사, 통신사, 갑판원, 사무장, 내과간호사, 임상병리실장, 치과간호사, 한방간호사, 내과공보의.
4단계		응급조치 및 인명구조		지휘반 (선 교)	1. 우현의 구명부환을 추락자를 향하여 투하. 2. 추락현측 쪽으로 HARD ST,BD하여 변침 3. 익수자의 위치를 계속적으로 파악
				현장반	1.인양요원 기관사는 후송선을 강하한다. 2.구조정요원은 해면에 도착하자마자 승정하여, 전속으 로 익수자를 향한다.
				인명구조	익수자에게 접근하여 익수자를 인양후 응급처치를 실시한다.
				익수자 치 료	진료팀은 익수자를 선내로 후송하여 익수자의 건강상태를 확인하여 치료한다.
5단계		인명구조 완 료		완 료	비상배치 해제후 정상항해를 계속한다.
인명구조 훈련 점검 사항
NO	내 용								결과
1	경보신호, 선내방송에 의한 신속한 소집 확인
2	비상배치표에 명기된 바에 따라 소집위치에 집합하고 맡은 바 임무 준비
3	기타 승조원의 훈련 참여도는 적극적인가?
<훈련총평>

병원선	충 청 남 도 청	훈련일
	충남 501호	2016/ /

침수 및 방수 비상대응 시나리오

훈련일시							선박위치
상황 설정				삽시도 앞 해상 정박중 기관실 빌지 감시장치 알람 취명.
1단계		초기대응		기관사는 침수사고를 소리쳐서 알림
2단계		경고방송		비상경보 및 부서배치 방송
3단계		부서배치 인원파악 현황보고 임무질의		지휘반	선교	선장,일항사,항해장
				우현 상갑판 (선미우현)		기관장, 기관사, 갑판장, 이항사, 통신사, 갑판원
4단계		배 수 및 방 수		응급조치	1.기관부는 기관실 빌지펌프를 이용하여 배수한다. 2.침수량이 배수량보다 많을시 이동식 배수펌프를 추가 로 작동시켜 배수한다
				현 장	현장에서 배수 및 방수 작업을 실시하면서 진행 경과를 수시로 선교에 보고하는 한편, 필요시 지원을 요청한다
				안전조치	1.기관실 모든 탱크 및 빌지 측심 2.갑판장과 이항사는 기타구역(페인트창고,선수창고, 선내창고와 1/2번 청수탱크)의 침수 여부를 확인한다 3.선수,선미 흘수 변화 확인 4.선교에선 주위에 적합한 BEACHING 위치 확인함
				조 사	1.배수완료로 노후된 선저외판의 파공부 발견 2.파공부에 나무쐐기 로 응급조치 함
5단계		방 수 완 료		완 료	기관실에서 지속적으로 살펴본 결과 더 이상의 침수 없음을 확인함 부서별 비상배치 해제함
침수 및 방수 훈련 점검 사항
NO	내 용								결과
1	경보신호, 선내방송에 의한 소집 확인
2	침수시 배수방법의 이해
3	방수펌프 및 자재의 사용법 이해
<훈련총평>