구분	항 목	질의내용	답변내용
1	설계공모 지침서 p7	ㆍ3D 표현, 평면 및 입면개념도에에 대한 기준은?	ㆍ상세한 설계도면이나 조감도 등 불가. 다만 제안서 설명을 위해 렌더링하지 않은 3차원 이미지를 포함 가능 (3차원 이미지는 단선으로 매스만 표현, 음영 허용, 건물의 면은 백색만 사용. 대지,도로,옥상녹화 등 건축물 외 객체는 색체 사용 가능) ※ 공공건축 설계발주 가이드(ver.2,AURI) 22p 참조
		ㆍ심사 시 도판 배열 방법은 어떤 배열인지?	ㆍ작품 발표 시 2개의 도판을 좌우로 배치할 예정이며, 심사 시 전체 평가를 위해 상하 배열 예정 * 심사위원 요구에 따라 발표 및 질의응답 시 세로 배열 변경 가능
2	설계공모 지침서 p8	ㆍ설계설명서 및 기타서류 제출 시 A3 및 A4 정확한 용지 방향은?	ㆍA3 및 A4 모두 자율적 배치 및 작성에 따라 용지 방향 결정 * 단 문서 작성은 세로방향으로 작성
3	설계공모 지침서 p16	ㆍ현재 존치되어있는 컨테이너는 추후 존치 할지?	ㆍ위치 이동은 가능하나, 공간 확보 필요
4	설계공모 지침서 p17	ㆍ해안 침투수 유입방지로부터 안전한 육지측 최소이격 거리 기준은?	ㆍ별도 기준은 없으나, 바닷가와 근접한 부지 특성 고려 필요
5	설계공모 지침서 p18	ㆍ관공서별 사무공간 내에서 진행될 업무 내용은 무엇인지?	ㆍ행정 사무 업무 처리 및 입·출항 전후 대기 장소로 활용 * 각 사무실별 인원은 설계공모 지침서 p18 참조
6	설계공모 지침서 p19	ㆍ대기실은 단순 휴게공간(숙식 여부 및 면적)인지?	ㆍ비상 시 1인 숙박 가능한 단순 휴게 공간으로, 기타 시설(화장실 등)은 공용시설 활용
7	설계공모 지침서 p20	ㆍ사업 부지의 서측 출입구의 차량 접근이 가능해야 하는지?	ㆍ차량 동선은 자유롭게 동선 계획 제시
		ㆍ법정 주차대수 이외의 추가 필요한 권장 주차대수는?	ㆍ법적 주차대수 이상 최대 확보하여 제시
		ㆍ조경범위는 어느정도로 계획해야 하는지?	ㆍ법적 조경면적 이상 확보하여 제시

대천항 관공선 통합사무실 건립공사 설계공모 질의답변

※ 기타 모든 사항에 대해서는 「대천항 관공선 통합사무실 설계공모지침서」 및 「건축 설계공모 운영지침」에 따라 적용됨을 알려드립니다.