	2022. 5.

	유해대기측정소의 가스크로마토그래피[GC/(ECD+FID)]를 활용한
석유화학단지 주변 유해대기 측정 결과 [4월)

	보건환경연구원
	(서북부대기분석팀)

유해대기측정소의 가스크로마토그래피[GC/(ECD+FID)]를 활용한 -

석유화학단지 주변 유해대기 측정 결과 (4월)

□ 측정 개요

□ 목 적 : 석유화학단지 주변 유해대기물질 배출특성 파악
□ 기 간 : 2022. 4. 1. ~ 4. 30.
□ 지 점 : 기은리, 대죽리, 화곡리 유해대기측정소
□ 방 법 : 유해대기물질측정망 VOCs자동연속측정법을 이용한 측정·분석
□ 항 목 : 벤젠, 톨루엔 등 유해화학물질 16종

□ 조사 지점 및 기상현황

기은리 풍배도	대죽리 풍배도
1. 기 온: 11.8 ℃ 2. 습 도: 75.6 % 3. 주 풍: 남동·북 4. 풍 속: 1.0 m/s	1. 기 온: 12.4 ℃ 2. 습 도: 69.5% 3. 주 풍: 남서 4. 풍 속: 2.5 m/s

□ 측정결과 요지

□ 벤젠

- 지점별 평균농도는 대죽리 6.04 ㎍/㎥, 기은리 1.48 ㎍/㎥,

화곡리 2.11 ㎍/㎥로 나타남.(그림1)

그림. 1. 지역별 벤젠 농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 대죽리 유해대기측정소의 휘발성유기화합물(VOCs)는 비닐클로라이드 >

1,3-부타디엔 > 톨루엔 순으로 농도를 나타냄.(그림2)

- 기은리 유해대기측정소의 휘발성유기화합물(VOCs)는 비닐클로라이드 >

1,3-부타디엔 > 톨루엔 순으로 농도를 나타냄.(그림2)

- 화곡리 유해대기측정소의 휘발성유기화합물(VOCs)는 톨루엔 >

1,3-부타디엔  > m,p - 자일렌 순으로 농도를 나타냄.(그림2)

그림. 2. 측정소별 VOCs 농도

- 벤젠의 국가 환경기준은 연간 평균치 5μg/㎥이하(충남 3μg/㎥ 이하)로 규정

본 결과는 월간 평균치로서 벤젠 오염수준 참고를 위한 충남 대기환경기준 연간 평균치와 비교

※참고사항

□ 세부 측정 결과

1. 대죽리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 평균농도는 6.04 ㎍/㎥(0.00 ~ 24.95 ㎍/㎥)로 충남대기환경기준

연간평균치(3 ㎍/㎥이하)보다 높은 농도를 보임.(그림 1)
☞ 일자별 평균농도는 1일 ~ 4일에 높은 농도분포를 보였으며

특히 2일(24.95 ㎍/㎥)에 가장 높은 농도를 보임. (그림 3)

그림. 3. 벤젠의 일자별 평균농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 휘발성유기화합물(VOCs) 평균농도는 비닐클로라이드(4.91 ppb),

1,3-부타디엔(1.89 ppb), 톨루엔(1.04 ppb) 순으로 나타남.(그림 4)

그림. 4. VOCs 15종 평균농도

2. 기은리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 평균농도는 1.48㎍/㎥ (0.00 ~ 5.74 ㎍/㎥)로 충남대기환경기준

연간 평균치(3 ㎍/㎥이하)보다 낮은 농도를 보임.(그림 1)

☞ 일자별 평균농도는 전반적으로 낮은 농도 분포를 보였으며,

1일(5.74 ㎍/㎥), 27일(4.66 ㎍/㎥)에 높은 농도를 보임.(그림 5)

그림. 5. 벤젠의 일자별 평균농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 휘발성유기화합물(VOCs) 평균농도는 전반적으로 낮은 농도

분포를 보임.(그림 6)

그림. 6. VOCs 15종 평균농도

3. 화곡리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 평균농도는 2.11 ㎍/㎥ (0.00 ~ 9.88 ㎍/㎥)로 충남대기환경기준

연간 평균치(3 ㎍/㎥이하)보다 낮은 농도를 보임.(그림 1)

☞ 일자별 평균농도는 전반적으로 낮은 농도를 나타내었으며,

30일(9.88 ㎍/㎥)에 가장 높은 농도를 보임.(그림 7)

그림. 7. VOCs 일자별 평균농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 휘발성유기화합물(VOCs) 평균농도는 톨루엔(1.13 ppb)이 높은

농도를 나타내었고 그 외 항목은 낮은 농도를 나타냄.(그림 8)

그림. 8. VOCs 15종 평균농도

붙임 1-1. 대죽리 유해대기측정소 월평균 농도 현황 1부.
2-1. 기은리 유해대기측정소 월평균 농도 현황 1부.

3-1. 화곡리 유해대기측정소 월평균 농도 현황 1부.  끝.

[붙임 1] 대죽리 유해대기측정소 월평균 농도 현황

항목일	벤젠 μg/m3	벤젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o-자일렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
최소	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
최대	24.95	7.17	2.87	2.55	2.07	1.17	0.22	0.28	0.05	0.01	0.11	0.05	5.14	3.14	17.01	3.21	0.00
평균	6.04	1.74	1.04	0.54	0.58	0.32	0.04	0.07	0.01	0.00	0.04	0.05	1.89	0.36	4.91	0.85	0.00
1	12.53	3.60	0.97	2.55	0.45	0.53	0.00	0.03	0.00	0.00	0.04	0.05	3.56	0.00	1.31	0.32	0.00
2	24.95	7.17	1.28	2.15	0.70	0.80	0.00	0.04	0.00	0.00	0.02	0.05	5.14	0.00	0.00	0.73	0.00
3	14.51	4.17	1.73	1.10	1.32	0.79	0.10	0.06	0.01	0.00	0.04	0.05	4.19	0.00	0.75	0.35	0.00
4	10.13	2.91	2.04	1.45	1.09	0.44	0.18	0.08	0.01	0.00	0.04	0.05	2.06	0.73	1.88	0.40	0.00
5	1.03	0.30	0.32	0.37	0.20	0.00	0.00	0.08	0.01	0.00	0.03	0.05	3.01	0.00	6.06	0.90	0.00
6	1.71	0.49	0.35	0.41	0.42	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.02	0.05	0.69	0.00	1.88	0.22	0.00
7	5.81	1.67	0.55	0.69	0.71	0.00	0.00	0.13	0.01	0.00	0.02	0.05	0.72	0.00	0.00	1.77	0.00
8	1.57	0.45	2.87	0.34	0.32	0.00	0.00	0.07	0.01	0.00	0.03	0.05	2.71	0.00	4.31	0.90	0.00
9	6.47	1.86	0.00	0.41	0.13	0.73	0.00	0.07	0.01	0.00	0.03	0.05	0.00	0.00	9.99	1.89	0.00
10	0.61	0.18	0.00	0.30	0.11	0.52	0.00	0.06	0.01	0.00	0.04	0.05	0.00	0.00	5.24	1.18	0.00
11	7.31	2.10	1.52	0.32	0.76	0.86	0.16	0.28	0.01	0.00	0.03	0.05	1.65	3.14	5.13	0.00	0.00
12	8.94	2.57	0.37	0.56	0.28	0.66	0.00	0.06	0.05	0.01	0.02	0.05	2.79	0.00	11.49	2.73	0.00
13	4.28	1.23	2.42	0.42	0.99	0.00	0.17	0.03	0.01	0.00	0.06	0.04	0.89	1.42	12.21	0.00	0.00
14	4.09	1.18	1.75	0.00	0.56	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.06	0.04	0.74	2.81	17.01	0.00	0.00
15	2.68	0.77	1.02	0.39	0.72	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.02	0.04	0.75	0.00	3.97	0.00	0.00
16	3.69	1.06	0.51	0.43	0.70	0.00	0.07	0.03	0.00	0.00	0.04	0.04	0.88	0.00	3.93	0.00	0.00
17	1.88	0.54	1.20	0.27	0.21	0.00	0.00	0.09	0.01	0.01	0.02	0.05	2.74	0.00	8.70	1.10	0.00
18	1.32	0.38	0.30	0.00	0.20	0.00	0.00	0.08	0.01	0.00	0.04	0.05	3.26	0.00	4.79	0.83	0.00
19	1.18	0.34	0.38	0.00	0.14	0.00	0.00	0.07	0.01	0.01	0.02	0.05	2.49	0.00	4.28	0.97	0.00
20	0.97	0.28	0.28	0.00	0.10	0.34	0.00	0.07	0.01	0.01	0.02	0.04	2.27	0.00	3.78	0.86	0.00
21	2.61	0.75	0.43	0.00	0.12	1.17	0.00	0.06	0.01	0.00	0.04	0.04	1.12	0.00	3.99	1.51	0.00
22	1.43	0.41	0.00	0.00	0.09	0.65	0.00	0.05	0.01	0.00	0.03	0.04	0.56	0.00	5.01	1.56	0.00
23	1.86	0.54	0.81	0.43	0.98	0.00	0.16	0.07	0.02	0.01	0.04	0.04	0.71	0.00	2.22	0.18	0.00
24	0.00	0.00	0.25	0.00	0.17	0.00	0.00	0.08	0.01	0.01	0.02	0.04	1.46	0.00	5.05	0.54	0.00
25	5.32	1.53	1.05	0.49	0.76	0.00	0.00	0.08	0.01	0.01	0.06	0.05	1.87	0.00	3.45	0.71	0.00
26	3.03	0.87	2.26	0.36	2.07	0.00	0.22	0.07	0.03	0.01	0.05	0.05	1.00	1.73	9.22	0.00	0.00
27	23.07	6.63	1.65	1.08	0.45	1.02	0.00	0.11	0.00	0.00	0.11	0.05	3.56	0.00	1.88	3.21	0.00
28	9.92	2.85	2.15	0.61	0.78	0.63	0.00	0.04	0.01	0.00	0.07	0.05	1.64	1.06	3.81	0.43	0.00
29	2.04	0.59	1.48	0.30	1.36	0.00	0.22	0.03	0.02	0.00	0.04	0.05	0.69	0.00	2.50	0.00	0.00
30	16.22	4.66	1.28	0.74	0.61	0.54	0.00	0.10	0.01	0.00	0.04	0.05	3.48	0.00	3.43	2.34	0.00

(단위: ppb)

[붙임 2] 기은리 유해대기측정소 월평균 농도 현황

항목일	벤젠 μg/m3	벤젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o-자일렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
최소	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
최대	5.74	1.65	2.00	0.18	0.34	0.00	0.08	0.10	0.05	0.02	0.20	0.08	2.79	0.96	4.39	1.18	0.02
평균	1.48	0.42	0.29	0.05	0.07	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	0.05	0.04	0.64	0.05	0.87	0.15	0.00
1	5.74	1.65	0.42	0.13	0.34	0.00	0.00	0.03	0.01	0.01	0.20	0.02	2.01	0.00	1.53	0.00	0.00
2	1.43	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.03	0.02	0.48	0.00	0.62	0.00	0.00
3	1.77	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.01	0.01	0.02	0.61	0.00	0.37	0.00	0.00
4	1.53	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.01	0.01	0.02	0.60	0.00	0.64	0.00	0.00
5	1.36	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00
6	1.22	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00
7	0.37	0.11	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.06	0.07	0.00	0.00	0.39	0.00	0.01
8	1.36	0.39	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.01	0.11	0.06	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00
9	0.82	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	0.05	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.29	0.00	0.01
11	0.94	0.27	0.00	0.11	0.07	0.00	0.00	0.05	0.01	0.00	0.14	0.07	0.00	0.00	0.52	0.00	0.01
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.58	0.00	0.02
13	1.46	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.01	0.00	0.08	0.07	0.62	0.00	0.67	0.00	0.01
14	0.77	0.22	2.00	0.13	0.25	0.00	0.08	0.03	0.03	0.01	0.04	0.03	0.07	0.00	0.42	0.00	0.00
15	0.73	0.21	0.98	0.13	0.17	0.00	0.00	0.05	0.02	0.01	0.04	0.03	0.30	0.00	0.39	0.00	0.00
16	2.12	0.61	0.33	0.10	0.14	0.00	0.00	0.04	0.01	0.01	0.04	0.03	1.65	0.00	0.84	0.00	0.00
17	1.25	0.36	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.01	0.01	0.07	0.04	0.33	0.00	0.97	0.00	0.00
18	1.25	0.36	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	0.03	0.03	0.34	0.00	0.77	0.00	0.00
19	1.08	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.01	0.02	0.06	0.03	0.46	0.00	0.60	0.00	0.00
20	0.97	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.01	0.01	0.09	0.04	0.16	0.00	0.40	0.00	0.00
21	0.78	0.23	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	0.05	0.03	0.15	0.00	0.44	0.00	0.00
22	0.90	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	0.02	0.04	0.71	0.00	0.64	0.46	0.00
23	1.97	0.57	0.81	0.18	0.29	0.00	0.00	0.06	0.02	0.01	0.02	0.04	1.27	0.00	1.67	0.54	0.00
24	1.32	0.38	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.02	0.01	0.03	0.04	0.95	0.00	1.05	0.43	0.01
25	1.53	0.44	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.02	0.02	0.05	0.05	0.92	0.96	0.98	0.72	0.01
26	1.88	0.54	1.14	0.18	0.32	0.00	0.00	0.10	0.05	0.01	0.04	0.04	1.32	0.45	1.46	1.18	0.01
27	4.66	1.34	0.23	0.15	0.00	0.00	0.00	0.09	0.01	0.01	0.04	0.04	0.54	0.00	4.39	0.00	0.00
28	2.38	0.69	0.36	0.14	0.25	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	0.02	0.04	2.79	0.00	1.61	0.58	0.00
29	1.57	0.45	1.11	0.18	0.23	0.00	0.00	0.06	0.03	0.01	0.05	0.04	2.51	0.00	1.65	0.48	0.00
30	1.13	0.33	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.01	0.04	0.44	0.00	0.66	0.00	0.00

(단위: ppb)

[붙임 3] 화곡리 유해대기측정소 월평균 농도 현황

항목일	벤젠 μg/m3	벤젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o-자일렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
최소	0.00	0.00	0.33	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
최대	9.88	2.84	3.05	0.46	0.73	0.00	0.22	0.09	0.06	0.02	0.08	0.08	1.08	1.07	0.00	0.64	0.00
평균	2.11	0.61	1.13	0.15	0.32	0.00	0.03	0.04	0.03	0.01	0.04	0.05	0.38	0.05	0.00	0.16	0.00
1	1.48	0.43	1.91	0.42	0.40	0.00	0.05	0.03	0.01	0.01	0.08	0.04	0.37	0.00	0.00	0.03	0.00
2	3.17	0.91	1.12	0.00	0.31	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.06	0.04	0.73	0.00	0.00	0.18	0.00
3	2.68	0.77	1.60	0.22	0.31	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.04	0.04	0.74	0.00	0.00	0.12	0.00
4	2.99	0.86	1.47	0.20	0.32	0.00	0.00	0.05	0.00	0.01	0.05	0.04	1.08	0.00	0.00	0.53	0.00
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1.50	0.43	0.65	0.00	0.23	0.00	0.00	0.02	0.05	0.01	0.03	0.05	0.48	0.00	0.00	0.03	0.00
12	1.57	0.45	0.45	0.00	0.20	0.00	0.00	0.02	0.04	0.01	0.03	0.06	0.40	0.00	0.00	0.01	0.00
13	1.83	0.53	1.44	0.38	0.65	0.00	0.14	0.05	0.05	0.01	0.02	0.06	0.60	0.00	0.00	0.14	0.00
14	1.50	0.43	1.32	0.25	0.39	0.00	0.00	0.04	0.04	0.01	0.02	0.06	0.35	0.00	0.00	0.01	0.00
15	1.39	0.40	1.93	0.27	0.43	0.00	0.00	0.04	0.05	0.01	0.02	0.06	0.32	0.00	0.00	0.01	0.00
16	1.91	0.55	0.92	0.23	0.33	0.00	0.00	0.03	0.03	0.01	0.03	0.06	0.32	0.00	0.00	0.16	0.00
17	1.74	0.50	0.70	0.00	0.25	0.00	0.00	0.05	0.03	0.01	0.04	0.06	0.29	0.00	0.00	0.19	0.00
18	1.72	0.50	0.69	0.08	0.26	0.00	0.00	0.06	0.03	0.01	0.02	0.06	0.27	0.00	0.00	0.22	0.00
19	1.84	0.53	0.73	0.00	0.24	0.00	0.00	0.09	0.03	0.02	0.02	0.08	0.40	0.00	0.00	0.16	0.00
20	1.37	0.40	0.52	0.00	0.26	0.00	0.00	0.07	0.02	0.01	0.03	0.08	0.21	0.00	0.00	0.16	0.00
21	1.25	0.36	0.42	0.00	0.15	0.00	0.00	0.03	0.02	0.01	0.06	0.07	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22	1.17	0.34	0.33	0.00	0.12	0.00	0.00	0.04	0.01	0.01	0.07	0.08	0.24	0.00	0.00	0.09	0.00
23	2.02	0.58	1.55	0.26	0.45	0.00	0.13	0.07	0.03	0.01	0.05	0.08	0.65	1.07	0.00	0.22	0.00
24	1.88	0.54	0.82	0.00	0.25	0.00	0.00	0.06	0.03	0.01	0.07	0.08	0.49	0.00	0.00	0.23	0.00
25	1.91	0.55	1.38	0.30	0.46	0.00	0.13	0.07	0.04	0.02	0.04	0.06	0.17	0.00	0.00	0.26	0.00
26	2.91	0.84	3.05	0.46	0.73	0.00	0.22	0.07	0.06	0.02	0.04	0.05	0.00	0.14	0.00	0.64	0.00
27	1.29	0.37	1.61	0.23	0.45	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01	0.04	0.04	0.17	0.00	0.00	0.19	0.00
28	1.60	0.46	1.33	0.22	0.36	0.00	0.00	0.03	0.02	0.01	0.03	0.03	0.46	0.00	0.00	0.37	0.00
29	0.00	0.00	0.65	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	9.88	2.84	0.45	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(단위: ppb)

(단위: ppb)