	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 서산시 지곡면 무장리 920(늘푸른오스카빌A)

□ 측정구분 : 인근산업단지 미세먼지발생 등 민원

□ 측정항목 : PM-10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, BETX 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2017. 10. 18.～ 10. 25(8일간)

측정일	10. 18	10. 19 ~ 10. 25	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 13.6℃ 2. 습도 : 평균 75.5% 3. 주풍향 : 남서풍 4. 풍속 : 평균 1.1m/s, 시간최대 3.8m/s

<풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM-10 : 일평균측정값은 31∼44㎍/㎥로 환경기준(100㎍/㎥) 만족함

□ PM-2.5 : 일평균측정값이 14∼27㎍/㎥로 24시간 환경기준(50㎍/㎥) 만족함

□ NO₂  : 일평균측정값이 0.015～0.022ppm으로 1시간 환경기준(0.1ppm)

및 24시간 환경기준(0.06ppm) 모두 만족함

□  SO2   : 일평균측정값은 0.001~0.004ppm으로 24시간평균(0.05ppm)

환경기준(25ppm)을 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
10.19	0.004	0.022	33	20	0.019	0.4
10.20	0.003	0.019	34	21	0.022	0.5
10.21	0.003	0.021	44	27	0.022	0.5
10.22	0.002	0.015	34	19	0.025	0.4
10.23	0.004	0.019	31	14	0.025	0.4
10.24	0.003	0.021	42	26	0.020	0.5
20.25	0.001	0.019	31	18	0.010	0.5
평균	0.003	0.019	35	21	0.020	0.5
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100 / 일	50 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<기타항목>

□ 벤젠은 0.17ppm으로 연간환경기준(1.44ppm)을 만족함

□ 톨루엔 등 다른 VOCs 항목도 전국 유해대기 측정망 검출농도와 유사한 수준임

표 2. 대기오염물질 측정결과(기타항목)

구분	Benzene	Toluene	Ethylbenzene	Xylene	H2S
측정기간평균	0.17	0.87	0.16	0.63	0.002
환경기준	1.44	해	당	없	음

3		인접 측정소와 비교

<입자상 물질>

□ PM-10 : 늘푸른오스카빌 아파트부근의 측정기간 평균농도는 35㎍/㎥로 주변 독곶리 37, 난지도리 31과 비슷하고, 동문동 51㎍/㎥ 보다  낮았음

□ PM-2.5 : 측정기간 중 평균농도는 21㎍/㎥로 주변 측정소 18~24와 비슷함

□ 미세먼지 일변화는 측정지점간의 특별한 차이 없이 비슷한 경향을 유지

표 3. 인근측정소 측정값과 비교(입자상 물질)

구분	PM10(㎍/㎥)				PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	독곶리	동문동	난지도리	이동차	독곶리	동문동	난지도리
10.19	33	-	34	20	20	-	15	12
10.20	34	-	44	27	21	18	20	18
10.21	44	-	56	39	27	27	30	26
10.22	34	-	36	27	19	19	13	16
10.23	31	43	41	27	14	12	14	10
10.24	42	39	70	42	26	26	31	25
10.25	31	30	76	34	18	20	46	21
평균	35	37	51	31	21	20	24	18

※ 독곶리측정소는 10. 19~10. 22 까지 정도검사 시행

<가스상 물질>

□ SO2는 늘푸른오스카빌아파트 부근에서 0.003ppm으로 동문동, 난지도리측정소와 같은 농도가 검출되었고 독곶리 0.005ppm보다는 낮았음

□ NO₂농도는 0.019ppm으로 동문동 0.023과 비슷하였고, 독곶리와 난지도리 0.012ppm 보다 다소 높았음

□ O3은 0.020ppm으로 주변측정소 0.24~0.032ppm보다 다소 낮았음

□ CO는 0.5ppm으로 독곶리 0.8, 동문동 0.6 보다는 다소 낮았지만 난지도리 0.3ppm 보다는 높았음

표 4. 인근측정소 측정값과 비교(가스상 물질)

날짜	SO2				NO2
	이동차	독곶리	동문동	난지도리	이동차	독곶리	동문동	난지도리
10.19	0.004	-	0.003	0.002	0.022	-	0.017	0.010
10.20	0.003	0.005	0.003	0.003	0.019	0.010	0.021	0.011
10.21	0.003	0.007	0.005	0.003	0.021	0.016	0.024	0.012
10.22	0.002	0.008	0.003	0.004	0.015	0.013	0.015	0.016
10.23	0.004	0.005	0.003	0.003	0.019	0.011	0.019	0.010
10.24	0.003	0.004	0.004	0.003	0.021	0.014	0.031	0.015
10.25	0.001	0.001	0.003	0.002	0.019	0.007	0.033	0.008
평균	0.003	0.005	0.003	0.003	0.019	0.012	0.023	0.012

날짜	O3				CO
	이동차	독곶리	동문동	난지도리	이동차	독곶리	동문동	난지도리
10.19	0.019	-	0.028	0.030	0.4	-	0.4	0.3
10.20	0.022	0.039	0.028	0.029	0.5	-	0.6	0.3
10.21	0.022	0.027	0.029	0.030	0.5	-	0.7	0.4
10.22	0.025	0.027	0.030	0.022	0.4	-	0.5	0.4
10.23	0.025	0.034	0.028	0.030	0.4	0.7	0.5	0.3
10.24	0.020	0.027	0.021	0.011	0.5	0.8	0.8	0.3
10.25	0.010	0.039	0.003	0.021	0.5	0.8	1.0	0.4
평균	0.020	0.032	0.024	0.025	0.5	0.8	0.6	0.3