	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 예산군 고덕면 상장2길 128-9(도랑골 노인회관)

□ 측정기간 : 2021. 3. 10. ～ 3. 23.(14일간)

□ 측정구분 : 예당일반산업단지 주변 대기질 조사

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 56∼156 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥)을 10회 초과함

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 17∼73 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥)을 6회 초과함

	※ 참고
⑴ 측정기간 중 서부권지역(예산, 홍성 등) 미세먼지 경보발령 현황 ‣ PM10 주의보 : 3. 16. (12:00) ∼ 3. 16. (20:00) ‣ PM2.5 주의보 : 3. 10. (20:00) ∼ 3. 13. (06:00) ⑵ 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 도랑골(104) > 내포측정소(75) > 예산군 측정소(73) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 예산군 측정소(45) > 내포 측정소(43) > 도랑골(41) ⑶ 고농도 미세먼지 발생원인 국내외 영향분석 ‣ 3.10~13일 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되고 국외 미세먼지가 더해져 미세먼지 농도가 높았음 ‣ 3.15∼18일 잔류한 황사와 대기 정체 영향으로 미세먼지(PM10)의 농도가 높았음 ‣ 3.14, 20, 21일 내몽골고원, 중국 북동□북부지방 등에서 황사가 발원함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠은 일평균농도 0.3∼2.6 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도 1.1 ㎍/㎥로

도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

예당산업단지 측정지점
1. 온 도 : 평균 7.5 ℃ 2. 습도 : 평균 71.4 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 0.8 m/s, 시간최대 2.9 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 56∼156 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥)을 10회 초과함

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 17∼73 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥)을 6회 초과함

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.002∼0.009 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03 ppm) 이내임

□ NO₂: 24시간 평균치는 0.007∼0.017 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04 ppm) 이내임

□ O3, CO : 오존 평균농도는 0.033 ppm, CO는 0.4 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
3.10		123	70	0.002	0.017	0.031	0.3
3.11		156	73	0.003	0.013	0.036	0.2
3.12		127	70	0.002	0.017	0.028	0.1
3.13		63	34	0.002	0.012	0.032	0.1
3.14		92	50	0.002	0.009	0.032	0.1
3.15		88	44	0.009	0.009	0.032	0.9
3.16		133	17	0.004	0.008	0.039	0.3
3.17		128	21	0.004	0.011	0.031	0.4
3.18		123	38	0.004	0.013	0.032	0.6
3.19		116	41	0.004	0.012	0.033	0.4
3.20		73	30	0.004	0.010	0.031	0.4
3.21		71	34	0.004	0.007	0.040	0.5
3.22		56	19	0.004	0.009	0.034	0.4
3.23		116	32	0.003	0.012	0.019	0.5
평균농도		104	41	0.004	0.011	0.033	0.4
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/24시간	40/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

□ 벤젠 일평균농도는 0.3∼2.6 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 1.1 ㎍/㎥로

도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

	※ 참고사항
‣ 벤젠의 대기환경기준은 연간 평균치 5 ㎍/m3 이하(충남 3 ㎍/m3 이하)로 규정하고 있으며, 본 결과는 일간 평균치로서 벤젠 오염수준 참고를 위해 도 환경기준 연간 평균치와 비교하였음

□ 톨루엔 측정기간 평균농도는 3.6 ㎍/㎥이며, 3.11∼13일 ㈜페트로산업

우레탄 누출사고 및 회수작업 동안 톨루엔 일평균농도가 각각 6.1, 6.0,

3.7 ㎍/㎥을 나타냄

□ 그 외 에틸벤젠 0.6 ㎍/㎥, m,p-자일렌 0.5 ㎍/㎥, o-자일렌 0.5 ㎍/㎥,

스티렌 1.5 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	styrene
3.10		2.6	7.0	0.9	0.0	0.8	2.3
3.11		1.7	6.1	1.6	0.0	0.5	3.9
3.12		1.7	6.0	1.0	0.0	0.5	2.2
3.13		1.1	3.7	0.5	0.0	0.3	1.5
3.14		1.0	0.6	0.2	0.0	0.2	0.5
3.15		0.9	2.4	0.4	0.0	0.2	0.8
3.16		1.1	1.7	0.8	1.3	0.3	4.0
3.17		1.2	3.5	0.7	1.3	0.9	0.4
3.18		2.0	6.9	0.7	1.4	1.0	1.2
3.19		1.3	8.2	0.6	1.4	0.7	0.8
3.20		0.8	2.1	0.3	0.7	0.3	0.8
3.21		0.5	0.3	0.1	0.3	0.4	1.1
3.22		0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	1.4
3.23		0.7	0.8	0.2	0.3	0.2	0.7
측정기간 평균		1.1	3.6	0.6	0.5	0.5	1.5
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

3. 기타항목

□ NH3는 일평균농도가 21.0∼58.8 ppb, 측정기간 평균농도는 38.6 ppb이었음

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	3.10	3.11	3.12	3.13	3.14	3.15	3.16	3.17	3.18	3.19	3.20	3.21	3.22	3.23	평균
NH3 (ppb)	21.4	32.2	51.4	51.6	42.1	37.0	24.6	34.5	56.0	58.8	50.9	24.6	21.0	28.8	38.6
환경기준	해 당 없 음

4. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Al > Si > Fe > K > Pb 순으로 나타났고, Al이 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb) 일평균농도는 0.0030∼0.1251 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.0422 ㎍/㎥로 도 환경기준 연간 평균치(0.3 ㎍/㎥) 보다 낮았음

<그림 1. 중금속 농도분포>

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
3.10	0.1251	0.2057	0.0280	0.1157	0.0255	0.0032	0.0007	0.0005	0.0068	0.1069	0.0010	0.0044	0.0298	0.0015	0.0007	0.0097	0.0034	0.0011	0.0004
3.11	0.0385	0.3174	0.0142	0.1072	0.0222	0.0038	0.0002	0.0012	0.0121	0.1392	0.0008	0.0089	0.0417	0.0019	0.0006	0.0091	0.0042	0.0007	0.0003
3.12	0.0268	0.2479	0.0050	0.0561	0.0127	0.0022	0.0001	0.0014	0.0031	0.0684	0.0008	0.0025	0.0225	0.0008	0.0004	0.0069	0.0041	0.0012	0.0000
3.13	0.0396	0.2299	0.0085	0.1198	0.0137	0.0023	0.0001	0.0001	0.0019	0.0519	0.0002	0.0008	0.0127	0.0009	0.0004	0.0093	0.0040	0.0004	0.0001
3.14	0.0947	0.2600	0.0127	0.0865	0.0171	0.0025	0.0001	0.0001	0.0022	0.0580	0.0003	0.0006	0.0117	0.0005	0.0003	0.0083	0.0038	0.0010	0.0002
3.15	0.0030	0.2509	0.3992	0.0783	0.0716	0.0106	0.0002	0.0000	0.0025	0.1139	0.0003	0.0001	0.0059	0.0008	0.0001	0.0102	0.0039	0.0007	0.0001
3.16	0.0122	0.1559	0.3727	0.0954	0.0777	0.0109	0.0001	0.0001	0.0067	0.1314	0.0001	0.0021	0.0166	0.0012	0.0001	0.0073	0.0044	0.0007	0.0000
3.17	0.0273	0.3082	0.2202	0.1068	0.0517	0.0082	0.0004	0.0002	0.0053	0.1237	0.0003	0.0026	0.0273	0.0016	0.0009	0.0054	0.0046	0.0002	0.0001
3.18	0.0129	0.1352	0.1412	0.0915	0.0355	0.0063	0.0004	0.0002	0.0043	0.0983	0.0003	0.0021	0.0211	0.0017	0.0006	0.0097	0.0042	0.0012	0.0003
3.19	0.0418	0.4586	0.0514	0.0597	0.0228	0.0036	0.0007	0.0001	0.0041	0.1017	0.0013	0.0045	0.0274	0.0012	0.0006	0.0075	0.0053	0.0007	0.0000
평균	0.0422	0.2570	0.1253	0.0917	0.0350	0.0054	0.0003	0.0004	0.0049	0.0993	0.0005	0.0029	0.0217	0.0012	0.0005	0.0083	0.0042	0.0008	0.0002
환경기준 (연간 평균치)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

5		인접 대기오염측정소와 측정결과 비교

1. 인접 대기오염측정소 현황

□ 예산군 : 예산군 예산읍 신흥길 63, 다목적 노인회관

□ 내  포 : 홍성군 홍북읍 홍예공원로 8, 충남보건환경연구원

2. 인접 대기오염측정소와 조사기간 중 측정결과 비교

□ PM10는 104 ㎍/㎥로 주변 예산군(75 ㎍/㎥), 내포(79 ㎍/㎥) 보다 높았음

□ PM2.5는 41 ㎍/㎥로 예산군(45 ㎍/㎥), 내포(43 ㎍/㎥) 보다 낮았음

※ 측정기간 중 서부권지역(예산, 홍성 등) 미세먼지 경보발령 현황

‣ PM10 주의보 : 3. 16. (12:00) ∼ 3. 16. (20:00)

‣ PM2.5 주의보 : 3. 10. (20:00) ∼ 3. 13. (06:00)

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3. 참조)

□ SO2 농도는 0.004 ppm으로 예산군(0.006 ppm)보다 낮고, 내포(0.003 ppm)보다 높았음

□ NO2 농도는 0.011 ppm으로 예산군(0.015 ppm), 내포(0.015 ppm) 보다 낮았음

□ O3는 0.033 ppm으로 예산군(0.042 ppm), 내포(0.049 ppm) 보다 낮았음

□ CO는 0.4 ppm으로 예산군(0.5 ppm), 내포(0.5 ppm) 보다 낮았음

3. 고농도 미세먼지 발생원인 및 국내외 영향 분석

□ 3.10∼13일 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되고 국외 미세먼지가

더해져 농도가 높았음

□ 3.14일 내몽골고원과 중국 북동지역에서 황사가 발원하였음

□ 3.15∼18일 잔류한 황사와 대기 정체의 영향으로 미세먼지(PM10)의 농도가 높았음

□ 3.20일 중국 북부지방에서 황사가 발원하였음

□ 3.21일 몽골 고비사막과 중국 내몽골고원에서 황사가 발원하였음

□ 3.22∼23일 황사와 국외 미세먼지 유입으로 미세먼지 농도가 높았음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	도랑골 (이동차 측정)	예산군	내 포	도랑골 (이동차 측정)	예산군	내 포
3.10	123	87	95	70	65	75
3.11	156	98	119	73	78	85
3.12	127	83	87	70	71	70
3.13	63	45	40	34	36	29
3.14	92	66	72	50	58	57
3.15	88	64	72	44	55	52
3.16	133	102	95	17	24	17
3.17	128	105	96	21	28	20
3.18	123	95	91	38	40	31
3.19	116	79	88	41	41	41
3.20	73	41	46	30	24	25
3.21	71	54	52	34	40	39
3.22	56	48	53	19	23	19
3.23	116	85	95	32	46	38
평균	104	75	79	41	45	43

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	도랑골 (이동차 측정)	예산군	내 포	도랑골 (이동차 측정)	예산군	내 포
3.10	0.002	0.005	0.004	0.017	0.022	0.018
3.11	0.003	0.006	0.004	0.013	0.017	0.019
3.12	0.002	0.005	0.003	0.017	0.021	0.020
3.13	0.002	0.006	0.003	0.012	0.016	0.016
3.14	0.002	0.005	0.003	0.009	0.014	0.014
3.15	0.009	0.005	0.003	0.009	0.012	0.015
3.16	0.004	0.005	0.003	0.008	0.009	0.011
3.17	0.004	0.006	0.004	0.011	0.016	0.013
3.18	0.004	0.007	0.004	0.013	0.018	0.017
3.19	0.004	0.006	0.004	0.012	0.015	0.016
3.20	0.004	0.005	0.003	0.010	0.010	0.012
3.21	0.004	0.005	0.003	0.007	0.007	0.008
3.22	0.004	0.006	0.004	0.009	0.012	0.009
3.23	0.003	0.005	0.003	0.012	0.014	0.016
평균	0.004	0.006	0.003	0.011	0.015	0.015

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	도랑골 (이동차 측정)	예산군	내 포	도랑골 (이동차 측정)	예산군	내 포
3.10	0.031	0.039	0.060	0.3	0.5	0.5
3.11	0.036	0.049	0.060	0.2	0.6	0.5
3.12	0.028	0.041	0.052	0.1	0.5	0.5
3.13	0.032	0.034	0.055	0.1	0.5	0.4
3.14	0.032	0.044	0.054	0.1	0.5	0.5
3.15	0.032	0.046	0.050	0.9	0.5	0.6
3.16	0.039	0.048	0.055	0.3	0.4	0.4
3.17	0.031	0.032	0.040	0.4	0.4	0.3
3.18	0.032	0.044	0.040	0.6	0.5	0.5
3.19	0.033	0.046	0.044	0.4	0.4	0.5
3.20	0.031	0.046	0.047	0.4	0.4	0.6
3.21	0.040	0.048	0.056	0.5	0.4	0.7
3.22	0.034	0.038	0.049	0.4	0.4	0.7
3.23	0.019	0.028	0.026	0.5	0.6	0.9
평균	0.033	0.042	0.049	0.4	0.5	0.5

그림 2. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

그림 3. PM10, PM2.5 시간별 농도변화