	2021. 4.

	유해대기측정소의 가스크로마토그래피[GC/(ECD+FID)] 활용한
석유화학단지 주변 유해대기 조사 결과 [1분기)

	보건환경연구원
	(서북부대기분석팀)

유해대기측정소의 가스크로마토그래피[GC/(ECD+FID)]를 활용한 -

석유화학단지 주변 유해대기 조사 결과(1분기)

Ⅰ		조사 개요

□ 목 적 : 석유화학단지 주변의 유해대기물질에 의한 대기오염도 조사

□ 기 간 : 2021. 2월. ∼ 3월.(1분기)

□ 지 점 : 유해대기측정소 2곳(공단밀집지역 대죽리, 주거지역 기은리)

□ 방 법 : 유해대기물질측정망 VOCs 자동연속측정방법을 이용한 측정·분석

□ 항 목 : 벤젠, 톨루엔 등 유해대기물질 16종

Ⅱ		조사 결과 요약

1. 벤젠

□ 대죽리 유해대기측정소의 2∼3월 평균 농도는 각각 4.95 ㎍/m3, 6.65 ㎍/m3 로 충남 대기환경기준 연간 평균치(3 ㎍/m3 이하) 보다 높게 나타남

□ 기은리 유해대기측정소의 2∼3월 평균 농도는 각각 3.29 ㎍/m3, 3.05 ㎍/m3 로 충남 대기환경기준 연간 평균치(3 ㎍/m3 이하)에 비슷하게 나타남

	※ 참고사항
- 벤젠의 국가 환경기준은 연간 평균치 5 ㎍/m3 이하(충남 3 ㎍/m3 이하)로 규정하고 있으며, 본 결과는 월간 평균치로서 벤젠 오염수준 참고를 위해 도 환경기준 연간 평균치와 비교하였음

2. 기타 휘발성유기화합물(VOCs)

□ 대죽리 유해대기측정소의 2월 평균 농도는 비닐클로라이드 > 스타이렌 > 톨루엔 순으로, 3월 평균 농도는 비닐클로라이드 > 1,3-부타디엔 > 톨루엔 순으로 나타남

□ 기은리 유해대기측정소의 2∼3월 평균 농도는 비닐클로라이드 > 톨루엔 > 에틸벤젠 순으로 나타남

Ⅲ		조사 지점 및 기상현황

1. 기 온 : 5.5 ℃ 3. 주풍향 : 서남서풍	2. 습 도 : 60.2 % 4. 풍 속 : 1.9 m/s, 시간최대 5.9 m/s

Ⅳ		세부 조사 결과

1. 대죽리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 2월 평균 농도는 4.95 ㎍/m3(1.37∼13.15 ㎍/m3)로 충남 대기환경기준 연간 평균치(3 ㎍/m3 이하) 보다 높게 나타남(그림 1)

- 3월 평균 농도는 6.65 ㎍/m3(0.00∼21.97 ㎍/m3)로 충남 대기환경기준 연간 평균치(3 ㎍/m3 이하) 보다 높게 나타남(그림 1)

- 시간대별 농도는 2월은 16시에 7.33 ㎍/m3, 3월은 18시에 11.38 ㎍/m3 로 나타나 주로 오후에 높은 농도를 보였음(그림 2)

그림. 1. 벤젠의 일평균 농도변화(2∼3월)

그림. 2. 벤젠의 시간대별 농도변화(2∼3월)

□ 기타 VOCs(휘발성유기화합물)

- 2월 평균 농도는 비닐클로라이드(8.47 ppb) > 스타이렌(2.34 ppb) > 톨루엔(1.42 ppb) 순으로 나타남(그림 3)

- 3월 평균 농도는 비닐클로라이드(10.33 ppb) > 1,3-부타디엔(3.00 ppb) > 톨루엔(1.53 ppb) 순으로 나타남(그림 3)

- 2월 시간대별 누적 농도는 낮 시간대에 높았으며 주로 비닐클로라이드가 누적 농도에서 차지하는 비중이 높게 나타났음(그림 4)

- 3월 시간대별 누적 농도는 18시∼22시에 높았으며 주로 비닐클로라이드가 누적 농도에서 차지하는 비중이 높게 나타났음(그림 4)

그림. 3. 기타 휘발성유기화합물의 월평균 농도 (2∼3월)

그림. 4. 기타 휘발성유기화합물의 시간대별 누적농도 (2∼3월)

2. 기은리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 2월 평균 농도는 3.29 ㎍/m3(0.92∼13.28 ㎍/m3)로 충남 대기환경기준 연간 평균치(3 ㎍/m3 이하) 보다 높게 나타남(그림 5)

- 3월 평균 농도는 3.05 ㎍/m3(0.00∼9.81 ㎍/m3)로 충남 대기환경기준 연간 평균치(3 ㎍/m3 이하)에 비슷하게 나타남(그림 5)

- 시간대별 농도는 2월은 15시에 5.11 ㎍/m3,, 3월은 15시에 4.95 ㎍/m3 로 나타나 주로 오후에 높은 농도를 보였음(그림 6)

그림. 5. 벤젠의 일평균 농도 변화(2∼3월)

그림. 6. 벤젠의 시간대별 농도 변화(2∼3월)

□ 기타 VOCs(휘발성유기화합물)

- 2월 평균 농도는 비닐클로라이드(4.96 ppb) > 톨루엔(3.33 ppb) > 에틸벤젠(1.31 ppb) 순으로 나타남(그림 7)

- 3월 평균 농도는 비닐클로라이드(5.03 ppb) > 톨루엔(2.33 ppb) > 에틸벤젠(1.52 ppb) 순으로 나타남(그림 7)

- 2월, 3월 시간대별 누적 농도는 낮 시간대에 높았으며 주로 비닐클로라이드, 톨루엔이 누적 농도에서 차지하는 비중이 높게 나타났음(그림 8)

그림. 7. 기타 휘발성유기화합물의 월평균 농도 (2∼3월)

그림. 8. 기타 휘발성유기화합물의 시간대별 누적농도 (2∼3월)

3. 유해대기측정소별 조사항목 농도 비교

□ 벤젠

- 2월 평균 농도는 대죽리 측정소(4.95 ㎍/m3)가 기은리 측정소(3.29 ㎍/m3)에 비해 높았음

- 3월 평균 농도는 대죽리 측정소(6.65 ㎍/m3)가 기은리 측정소(3.05 ㎍/m3)에 비해 높았음

- 대죽리 측정소가 배출원으로부터 인접한 공단밀집지역에 위치하여

기은리 측정소에 비해 벤젠 농도가 높게 나타남(그림 9)

그림. 9. 유해대기측정소별 벤젠 평균농도(2∼3월)

□ 벤젠 외 VOCs(휘발성유기화합물)

- 2월의 평균 농도는 비닐클로라이드가 두 측정소에서 가장 높았으며,

대죽리 측정소에서는 스타이렌, 기은리 측정소에서는 톨루엔이

두번째로 높게 나타났음(그림 10)

- 3월의 평균 농도는 비닐클로라이드가 두 측정소에서 가장 높았으며,

대죽리 측정소에서는 1,3-부타디엔, 기은리 측정소에서는 톨루엔이

두번째로 높게 나타났음(그림 10)

그림. 10. 유해대기측정소별 휘발성유기화합물 평균농도

붙임 1. (2월) 대죽리 유해대기측정소 농도 현황 1부.

2. (2월) 기은리 유해대기측정소 농도 현황 1부.

3. (3월) 대죽리 유해대기측정소 농도 현황 1부.

4. (3월) 기은리 유해대기측정소 농도 현황 1부. 끝.

[붙임 1] 2월 대죽리 유해대기측정소 농도 현황

(단위: ppb)

항 목	2월													월 평균	최대농도
	16일	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일
벤젠 (μg/m3)	1.78	2.67	2.12	2.76	9.53	5.57	9.75	1.53	1.37	2.83	2.71	8.59	13.15	4.95	13.15
벤젠 (ppb)	0.51	0.77	0.61	0.79	2.74	1.60	2.80	0.44	0.39	0.81	0.78	2.47	3.78	1.42	3.78
1,1-다이클로로에탄	0.05	0.05	0.10	0.19	0.31	0.23	0.32	0.06	0.13	0.13	0.18	0.20	0.38	0.18	0.38
클로로포름	0.03	0.03	0.03	0.09	0.12	0.12	0.11	0.03	0.03	0.07	0.05	0.03	0.04	0.06	0.12
1,2-다이클로로에탄	0.00	0.00	0.00	1.34	2.38	2.66	3.28	0.23	0.20	0.39	0.57	0.40	0.32	0.91	3.28
1,1,1-트리클로로에탄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02
사염화탄소	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08
트리클로로에틸렌	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.08	0.00	0.04	0.30	0.19	0.01	0.01	0.05	0.30
테트라클로로에틸렌	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02
비닐클로라이드	2.22	2.24	2.09	8.27	17.65	10.81	26.83	1.70	2.20	4.43	4.59	16.71	10.36	8.47	26.83
1,3-부타디엔	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.46	1.27	1.21	0.32	1.27
다이클로로메탄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.48	0.00	0.07	0.48
톨루엔	0.00	0.26	0.00	0.34	0.54	0.49	0.43	0.00	1.11	6.90	5.63	1.62	1.10	1.42	6.90
에틸벤젠	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.36	0.52	0.00	1.06	1.49	1.40	0.00	0.33	0.43	1.49
m,p-자일렌	0.03	0.03	0.03	0.09	0.14	0.20	0.21	0.24	2.38	4.05	3.04	0.19	0.36	0.85	4.05
스타이렌	0.00	0.00	0.00	4.71	3.20	10.69	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34	11.76
o-자일렌	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.78	0.80	0.82	0.00	0.18	0.21	0.82

(단위: ppb)

항 목	시간(hr)																								최소농도	평균농도	최대농도
	1시	2시	3시	4시	5시	6시	7시	8시	9시	10시	11시	12시	13시	14시	15시	16시	17시	18시	19시	20시	21시	22시	23시	24시
벤젠 (μg/m3)	4.41	3.93	4.52	3.89	3.98	3.51	2.91	2.63	3.89	5.15	4.50	2.85	2.12	2.50	2.69	7.33	4.72	3.26	2.46	5.59	1.94	2.11	4.97	4.69	1.94	3.89	7.33
벤젠 (ppb)	1.27	1.13	1.30	1.12	1.14	1.01	0.84	0.75	1.12	1.48	1.29	0.82	0.61	0.72	0.77	2.11	1.36	0.94	0.71	1.61	0.56	0.61	1.43	1.35	0.56	1.12	2.11
1,1-다이클로로에탄	0.26	0.14	0.10	0.17	0.16	0.17	0.14	0.18	0.25	0.27	0.23	0.13	0.15	0.25	0.33	0.15	0.19	0.13	0.17	0.14	0.23	0.19	0.18	0.11	0.10	0.17	0.33
클로로포름	0.03	0.03	0.04	0.04	0.10	0.04	0.07	0.06	0.08	0.04	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.10
1,2-다이클로로에탄	0.19	0.08	0.14	0.18	0.17	0.13	0.00	0.00	0.17	0.36	0.32	0.61	0.72	0.46	1.20	0.66	0.58	0.65	0.60	0.37	0.54	0.30	0.44	0.18	0.00	0.34	1.20
1,1,1-트리클로로에탄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
사염화탄소	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07
트리클로로에틸렌	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02
테트라클로로에틸렌	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
비닐클로라이드	3.60	3.29	6.23	4.29	5.27	4.59	6.40	3.49	8.61	9.71	8.57	8.27	4.10	7.96	3.74	7.95	13.34	4.60	3.31	9.31	3.14	2.11	11.63	6.45	2.11	5.75	13.34
1,3-부타디엔	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	1.06	0.58	0.44	0.46	0.00	0.51	0.49	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	1.06
다이클로로메탄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
톨루엔	0.51	0.49	0.56	0.77	0.68	0.84	0.59	1.11	1.43	1.13	0.71	1.39	0.47	0.48	0.47	0.66	0.59	0.38	0.33	0.36	0.36	0.38	0.52	0.46	0.33	0.54	1.43
에틸벤젠	0.60	0.39	0.51	0.46	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.30	0.34	0.35	0.29	0.46	0.30	0.24	0.32	0.00	0.14	0.40	0.00	0.28	0.43	0.53	0.00	0.30	0.60
m,p-자일렌	0.20	0.18	0.24	0.21	0.18	0.21	0.15	0.19	0.12	0.30	0.45	1.30	0.25	0.21	0.20	0.17	0.19	0.10	0.11	0.17	0.17	0.14	0.15	0.21	0.10	0.19	1.30
스타이렌	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.45
o-자일렌	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.13	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

[붙임 2] 2월 기은리 유해대기측정소 농도 현황

(단위: ppb)

항 목	2월												월 평균	최대농도
	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일
벤젠 (μg/m3)	2.51	3.08	1.20	1.82	1.47	2.48	5.03	13.28	2.95	3.03	0.92	1.70	3.29	13.28
벤젠 (ppb)	0.72	0.88	0.35	0.52	0.42	0.71	1.45	3.82	0.85	0.87	0.26	0.49	0.95	3.82
1,1-다이클로로에탄	0.05	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.04	0.01	0.02	0.02	0.04	0.03	0.05
클로로포름	0.03	0.03	0.04	0.07	0.08	0.05	0.07	0.11	0.15	0.19	0.04	0.03	0.07	0.19
1,2-다이클로로에탄	0.16	0.19	0.18	0.37	0.26	0.36	0.58	0.91	0.32	0.55	0.16	0.26	0.36	0.91
1,1,1-트리클로로에탄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
사염화탄소	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
트리클로로에틸렌	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.01	0.00	0.08	0.43	0.25	0.02	0.01	0.07	0.43
테트라클로로에틸렌	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03
비닐클로라이드	3.49	3.17	3.44	4.48	4.34	3.83	2.43	9.22	6.91	9.07	4.78	4.36	4.96	9.22
1,3-부타디엔	0.98	0.94	0.41	0.43	0.53	0.55	1.97	1.45	0.56	0.80	0.46	0.44	0.79	1.97
다이클로로메탄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	4.06	2.18	0.00	0.00	0.63	4.06
톨루엔	0.93	1.02	1.62	2.77	2.04	1.92	0.76	5.74	9.46	8.17	2.83	2.68	3.33	9.46
에틸벤젠	0.37	0.49	0.75	1.39	1.12	1.16	0.73	2.42	2.01	2.53	1.13	1.62	1.31	2.53
m,p-자일렌	0.21	0.21	0.59	1.01	0.88	0.87	0.23	1.67	1.54	1.77	0.91	1.30	0.93	1.77
스타이렌	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.41	1.31	0.54	0.66	0.00	0.50	0.32	1.31
o-자일렌	0.00	0.00	0.33	0.59	0.51	0.49	0.00	0.93	0.81	0.94	0.51	0.70	0.48	0.94

(단위: ppb)

항 목	시간(hr)																								최소농도	평균농도	최대농도
	1시	2시	3시	4시	5시	6시	7시	8시	9시	10시	11시	12시	13시	14시	15시	16시	17시	18시	19시	20시	21시	22시	23시	24시
벤젠 (μg/m3)	2.66	2.17	1.55	1.70	1.64	1.67	1.80	1.68	1.74	1.99	1.90	1.90	1.96	2.95	5.11	3.31	2.98	1.85	2.35	2.51	1.99	3.20	2.38	3.01	1.55	1.99	5.11
벤젠 (ppb)	0.76	0.62	0.45	0.49	0.47	0.48	0.52	0.48	0.50	0.57	0.55	0.55	0.56	0.85	1.47	0.95	0.85	0.53	0.68	0.72	0.57	0.92	0.69	0.86	0.45	0.57	1.47
1,1-다이클로로에탄	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.01	0.02	0.07	0.01	0.05	0.03	0.01	0.02	0.05	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.01	0.04	0.04	0.02	0.02	0.01	0.02	0.07
클로로포름	0.05	0.04	0.07	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	0.06	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.08
1,2-다이클로로에탄	0.29	0.24	0.23	0.25	0.21	0.19	0.18	0.20	0.20	0.22	0.21	0.22	0.19	0.21	0.31	0.27	0.32	0.29	0.29	0.33	0.23	0.27	0.24	0.28	0.18	0.24	0.33
1,1,1-트리클로로에탄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
사염화탄소	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
트리클로로에틸렌	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03
테트라클로로에틸렌	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
비닐클로라이드	3.79	4.16	3.92	3.54	3.60	3.67	3.48	3.59	3.83	4.46	4.90	5.29	5.84	6.25	5.88	5.89	5.56	5.60	4.91	4.94	4.60	4.48	3.92	3.96	3.48	4.47	6.25
1,3-부타디엔	0.88	0.45	0.41	0.46	0.48	0.50	0.41	0.44	0.36	0.42	0.49	0.68	0.72	0.70	0.95	0.90	0.79	0.91	1.08	0.74	0.57	0.76	0.49	0.75	0.36	0.63	1.08
다이클로로메탄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
톨루엔	2.03	1.52	1.65	1.44	1.75	1.98	2.25	2.23	1.42	1.84	2.13	2.41	2.82	2.50	3.09	3.00	3.71	3.35	2.93	2.77	3.02	2.38	1.79	1.69	1.42	2.24	3.71
에틸벤젠	1.05	0.88	0.98	0.90	0.93	1.09	1.04	0.99	0.79	0.98	1.09	1.15	1.34	1.34	1.43	1.63	1.74	1.62	1.30	1.32	1.57	1.27	0.95	0.86	0.79	1.09	1.74
m,p-자일렌	0.68	0.64	0.75	0.67	0.67	0.78	0.75	0.69	0.55	0.76	0.84	1.08	1.20	0.98	1.14	1.30	1.26	1.15	1.10	0.98	1.17	0.99	0.72	0.61	0.55	0.81	1.30
스타이렌	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.53	0.49	0.49	0.76	0.50	0.42	0.00	0.28	0.40	0.00	0.23	0.00	0.00	0.76
o-자일렌	0.37	0.35	0.41	0.35	0.36	0.44	0.41	0.39	0.31	0.43	0.52	0.60	0.71	0.56	0.62	0.74	0.70	0.64	0.60	0.59	0.70	0.53	0.40	0.34	0.31	0.48	0.74

[붙임 3] 3월 대죽리 유해대기측정소 농도 현황

(단위: ppb)

항 목	3월																												월평균	최대농도
	1일	2일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일	21일	22일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일	31일
벤젠 (μg/m3)	1.29	0.00	2.63	4.25	1.55	2.77	3.47	9.27	7.30	3.37	9.14	4.85	1.57	3.77	1.63	7.36	9.39	10.69	16.90	18.18	0.00	7.94	3.87	21.97	2.32	17.60	8.26	4.94	6.65	21.97
벤젠 (ppb)	0.37	0.00	0.76	1.22	0.44	0.80	1.00	2.66	2.10	0.97	2.63	1.39	0.45	1.08	0.47	2.11	2.70	3.07	4.86	5.22	0.00	2.28	1.11	6.31	0.67	5.06	2.37	1.42	1.91	6.31
1,1-다이클로로에탄	0.11	0.03	0.20	0.18	0.21	0.20	0.11	0.13	0.29	0.19	0.18	1.31	0.30	0.05	0.13	0.14	0.23	0.11	0.09	0.16	0.53	0.29	0.16	0.22	0.22	0.64	0.11	0.17	0.24	1.31
클로로포름	0.03	0.02	0.04	0.06	0.04	0.04	0.04	0.05	0.17	0.10	0.07	0.14	0.18	0.04	0.04	0.38	0.15	0.08	0.06	0.05	0.08	0.11	0.12	0.09	0.13	0.19	0.05	0.22	0.10	0.38
1,2-다이클로로에탄	0.35	0.00	1.20	0.64	0.96	0.51	1.06	1.03	0.41	1.26	0.97	0.68	0.97	0.59	0.42	0.66	0.84	0.69	0.75	1.25	0.86	0.86	0.75	0.70	1.69	1.15	0.59	0.32	0.79	1.69
1,1,1-트리클로로에탄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
사염화탄소	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.08	0.06	0.06	0.06	0.08
트리클로로에틸렌	0.03	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.14	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.05	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.02	0.14
테트라클로로에틸렌	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
비닐클로라이드	3.00	1.13	8.29	8.60	2.10	7.09	3.31	18.31	11.29	3.17	11.71	12.12	9.62	16.16	2.57	10.80	11.88	8.64	18.31	32.69	5.12	12.47	7.14	10.22	9.26	27.57	5.35	11.36	10.33	32.69
1,3-부타디엔	0.00	0.00	0.54	0.87	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.15	1.00	0.88	0.00	1.06	0.00	1.77	2.83	1.97	57.41	9.40	0.00	1.12	1.13	0.70	0.00	1.84	0.00	0.61	3.00	57.41
다이클로로메탄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
톨루엔	1.03	0.00	1.15	2.93	0.87	0.57	0.33	1.86	2.69	4.64	1.75	0.57	0.45	0.56	0.87	2.05	1.49	0.85	0.85	1.01	0.00	0.92	3.71	1.98	0.51	1.67	1.82	5.74	1.53	5.74
에틸벤젠	0.69	0.50	0.44	0.96	0.22	0.00	0.27	0.40	0.17	0.85	0.88	0.00	0.00	0.26	0.49	0.59	0.82	0.47	0.62	0.73	0.00	0.50	1.08	0.33	0.00	0.71	1.65	1.01	0.52	1.65
m,p-자일렌	1.95	2.11	0.18	0.45	0.50	0.10	0.21	0.22	0.12	4.57	1.10	0.11	0.14	0.13	0.15	0.35	0.56	0.14	0.11	0.16	0.04	0.14	0.88	0.29	0.11	0.31	1.61	0.87	0.63	4.57
스타이렌	0.00	0.00	0.12	0.63	0.00	0.00	0.00	1.70	1.91	0.00	0.00	0.40	1.08	0.17	0.00	1.43	0.68	0.28	0.47	0.71	0.00	1.32	1.64	1.30	0.52	1.53	1.78	1.66	0.69	1.91
o-자일렌	0.45	0.36	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.18	0.29	0.29	0.10	0.60

(단위: ppb)

항 목	시간(hr)																								최소농도	평균농도	최대농도
	1시	2시	3시	4시	5시	6시	7시	8시	9시	10시	11시	12시	13시	14시	15시	16시	17시	18시	19시	20시	21시	22시	23시	24시
벤젠 (μg/m3)	5.47	3.98	4.74	7.38	5.48	3.52	3.68	4.75	3.74	5.08	3.06	3.30	2.16	3.95	4.00	6.59	3.89	11.38	9.56	10.81	4.67	4.64	3.28	4.37	2.16	4.64	11.38
벤젠 (ppb)	1.57	1.14	1.36	2.12	1.57	1.01	1.06	1.36	1.08	1.46	0.88	0.95	0.62	1.13	1.15	1.89	1.12	3.27	2.75	3.11	1.34	1.33	0.94	1.25	0.62	1.33	3.27
1,1-다이클로로에탄	0.21	0.11	0.15	0.18	0.14	0.16	0.15	0.17	0.23	0.23	0.17	0.21	0.16	0.21	0.09	0.14	0.19	0.14	0.18	0.22	0.16	0.11	0.18	0.14	0.09	0.17	0.23
클로로포름	0.14	0.12	0.11	0.14	0.09	0.07	0.16	0.13	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.08	0.09	0.11	0.18	0.06	0.08	0.16
1,2-다이클로로에탄	0.68	0.60	0.77	0.59	0.58	0.84	0.63	0.60	0.60	0.81	0.75	0.97	0.86	0.78	0.91	0.78	0.68	0.85	0.73	0.88	0.66	0.90	0.89	0.89	0.58	0.77	0.97
1,1,1-트리클로로에탄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
사염화탄소	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
트리클로로에틸렌	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
테트라클로로에틸렌	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
비닐클로라이드	6.86	7.22	7.23	10.52	8.92	9.47	9.55	9.67	9.17	9.26	7.63	5.32	6.67	7.24	4.89	7.46	9.55	13.46	16.59	18.51	19.37	12.79	5.21	10.12	4.89	9.17	19.37
1,3-부타디엔	0.07	0.00	0.04	0.40	0.31	0.00	0.85	0.54	0.00	0.94	0.33	0.55	0.57	0.65	0.28	1.31	0.83	2.67	0.33	2.56	0.74	1.56	0.00	0.00	0.00	0.54	2.67
다이클로로메탄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
톨루엔	1.37	1.41	1.32	1.38	1.12	0.97	1.06	1.25	1.47	1.18	1.18	0.86	0.94	0.91	0.77	0.83	1.08	1.19	0.77	0.91	0.78	1.05	0.96	0.92	0.77	1.06	1.47
에틸벤젠	0.51	0.43	0.62	0.50	0.62	0.51	0.51	0.56	0.43	0.34	0.44	0.48	0.46	0.38	0.43	0.48	0.35	0.63	0.70	0.64	0.50	0.54	0.38	0.45	0.34	0.50	0.70
m,p-자일렌	0.30	0.27	0.21	0.21	0.25	0.26	0.50	0.33	0.58	0.32	0.72	0.25	0.25	0.16	0.13	0.19	0.25	0.18	0.19	0.20	0.18	0.28	0.23	0.23	0.13	0.25	0.72
스타이렌	0.77	0.86	0.94	0.62	0.11	0.00	1.35	0.81	0.89	0.33	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.28	0.60	0.60	0.64	1.17	0.54	0.38	0.00	0.54	1.35
o-자일렌	0.09	0.08	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.18	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

[붙임 4] 3월 기은리 유해대기측정소 농도 현황

(단위: ppb)

항 목	3월																											월 평균	최대농도
	1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일	12일	13일	14일	17일	19일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일	31일
벤젠 (μg/m3)	1.88	1.83	2.02	1.48	3.67	2.40	0.00	3.74	1.96	3.21	9.81	5.30	2.71	3.48	4.29	4.69	2.50	1.54	1.98	1.33	1.48	6.67	2.14	1.79	2.90	1.89	5.78	3.05	9.81
벤젠 (ppb)	0.54	0.53	0.58	0.43	1.05	0.69	0.00	1.07	0.56	0.92	2.82	1.52	0.78	1.00	1.23	1.35	0.72	0.44	0.57	0.38	0.42	1.92	0.62	0.51	0.83	0.54	1.66	0.88	2.82
1,1-다이클로로에탄	0.03	0.03	0.02	0.01	0.03	0.05	0.04	0.03	0.05	0.06	0.04	0.06	0.09	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.06	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.06	0.09	0.04	0.04	0.09
클로로포름	0.06	0.03	0.05	0.04	0.12	0.05	0.05	0.04	0.04	0.09	0.15	0.14	0.09	0.08	0.04	0.04	0.03	0.04	0.08	0.04	0.06	0.09	0.08	0.06	0.13	0.04	0.10	0.07	0.15
1,2-다이클로로에탄	0.20	0.28	0.24	0.23	0.73	0.35	0.22	0.54	0.23	0.35	0.85	0.54	0.28	0.33	0.31	0.28	0.14	0.18	0.26	0.20	0.23	0.63	0.24	0.18	0.48	0.25	1.61	0.38	1.61
1,1,1-트리클로로에탄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
사염화탄소	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06
트리클로로에틸렌	0.04	0.00	0.05	0.04	0.06	0.02	0.02	0.01	0.01	0.04	0.03	0.05	0.07	0.02	0.02	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02	0.03	0.01	0.05	0.03	0.07
테트라클로로에틸렌	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03
비닐클로라이드	5.60	3.95	4.14	4.19	6.42	6.67	5.15	4.80	5.37	5.82	8.16	8.96	6.46	6.63	4.16	7.01	3.99	3.21	2.89	2.59	3.24	6.16	4.39	3.71	4.28	3.66	4.11	5.03	8.96
1,3-부타디엔	0.35	0.91	0.50	0.48	1.36	0.82	0.67	0.72	0.57	0.68	1.56	0.77	0.69	0.61	0.82	0.69	0.35	0.37	0.26	0.18	0.40	1.69	0.58	0.38	0.39	0.62	0.67	0.67	1.69
다이클로로메탄	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.99
톨루엔	1.81	1.34	2.71	3.27	5.19	3.04	2.88	2.57	2.06	2.11	3.12	3.40	4.04	2.90	2.23	2.24	0.64	1.06	1.22	1.03	1.46	2.97	1.97	1.21	1.84	1.53	3.07	2.33	5.19
에틸벤젠	0.82	0.92	1.25	1.97	2.93	1.86	2.01	1.93	1.60	1.45	2.44	2.00	2.46	2.25	1.72	1.70	0.35	0.89	1.03	0.82	1.17	1.42	1.01	0.83	1.29	1.31	1.53	1.52	2.93
m,p-자일렌	0.66	0.64	1.04	1.45	1.75	1.29	1.37	1.21	1.13	1.06	1.44	1.57	1.78	1.72	1.40	1.59	0.39	0.75	1.01	0.82	0.98	1.19	0.86	0.74	1.14	1.04	1.21	1.16	1.78
스타이렌	0.00	0.45	0.41	0.53	0.98	0.71	0.61	0.61	0.54	0.45	0.83	0.59	0.67	0.61	0.37	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.18	0.25	0.28	0.36	0.98
o-자일렌	0.31	0.31	0.59	0.77	1.04	0.79	0.80	0.73	0.73	0.70	0.92	0.93	1.11	1.04	0.73	0.80	0.00	0.41	0.58	0.48	0.58	0.67	0.44	0.39	0.62	0.58	0.61	0.65	1.11

(단위: ppb)

항 목	시간(hr)																								최소농도	평균농도	최대농도
	1시	2시	3시	4시	5시	6시	7시	8시	9시	10시	11시	12시	13시	14시	15시	16시	17시	18시	19시	20시	21시	22시	23시	24시
벤젠 (μg/m3)	1.88	1.83	2.02	1.48	3.67	2.40	0.00	3.74	1.96	3.21	9.81	5.30	2.71	3.48	4.29	4.69	2.50	1.54	1.98	1.33	1.48	6.67	2.14	1.79	2.90	1.89	5.78
벤젠 (ppb)	0.54	0.53	0.58	0.43	1.05	0.69	0.00	1.07	0.56	0.92	2.82	1.52	0.78	1.00	1.23	1.35	0.72	0.44	0.57	0.38	0.42	1.92	0.62	0.51	0.83	0.54	1.66
1,1-다이클로로에탄	0.03	0.03	0.02	0.01	0.03	0.05	0.04	0.03	0.05	0.06	0.04	0.06	0.09	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.06	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.06	0.09	0.04
클로로포름	0.06	0.03	0.05	0.04	0.12	0.05	0.05	0.04	0.04	0.09	0.15	0.14	0.09	0.08	0.04	0.04	0.03	0.04	0.08	0.04	0.06	0.09	0.08	0.06	0.13	0.04	0.10
1,2-다이클로로에탄	0.20	0.28	0.24	0.23	0.73	0.35	0.22	0.54	0.23	0.35	0.85	0.54	0.28	0.33	0.31	0.28	0.14	0.18	0.26	0.20	0.23	0.63	0.24	0.18	0.48	0.25	1.61
1,1,1-트리클로로에탄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
사염화탄소	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05
트리클로로에틸렌	0.04	0.00	0.05	0.04	0.06	0.02	0.02	0.01	0.01	0.04	0.03	0.05	0.07	0.02	0.02	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02	0.03	0.01	0.05
테트라클로로에틸렌	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01
비닐클로라이드	5.60	3.95	4.14	4.19	6.42	6.67	5.15	4.80	5.37	5.82	8.16	8.96	6.46	6.63	4.16	7.01	3.99	3.21	2.89	2.59	3.24	6.16	4.39	3.71	4.28	3.66	4.11
1,3-부타디엔	0.35	0.91	0.50	0.48	1.36	0.82	0.67	0.72	0.57	0.68	1.56	0.77	0.69	0.61	0.82	0.69	0.35	0.37	0.26	0.18	0.40	1.69	0.58	0.38	0.39	0.62	0.67
다이클로로메탄	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
톨루엔	1.81	1.34	2.71	3.27	5.19	3.04	2.88	2.57	2.06	2.11	3.12	3.40	4.04	2.90	2.23	2.24	0.64	1.06	1.22	1.03	1.46	2.97	1.97	1.21	1.84	1.53	3.07
에틸벤젠	0.82	0.92	1.25	1.97	2.93	1.86	2.01	1.93	1.60	1.45	2.44	2.00	2.46	2.25	1.72	1.70	0.35	0.89	1.03	0.82	1.17	1.42	1.01	0.83	1.29	1.31	1.53
m,p-자일렌	0.66	0.64	1.04	1.45	1.75	1.29	1.37	1.21	1.13	1.06	1.44	1.57	1.78	1.72	1.40	1.59	0.39	0.75	1.01	0.82	0.98	1.19	0.86	0.74	1.14	1.04	1.21
스타이렌	0.00	0.45	0.41	0.53	0.98	0.71	0.61	0.61	0.54	0.45	0.83	0.59	0.67	0.61	0.37	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.18	0.25	0.28
o-자일렌	0.31	0.31	0.59	0.77	1.04	0.79	0.80	0.73	0.73	0.70	0.92	0.93	1.11	1.04	0.73	0.80	0.00	0.41	0.58	0.48	0.58	0.67	0.44	0.39	0.62	0.58	0.61