대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

가. 운영기간 : 2014. 9. 18 ～ 9. 24(7일)

나. 측정지점 : 서산시 대산읍 대죽1리 마을회관 앞

다. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

운영일	9.18일	9. 19일 ∼ 9. 23일(5일)	9.24일	비고
상황	예비 측정	측정일	측정 점검

라. 측정항목 : O3, CO, SO2, NO2, PM10

1. 온도 : 평균 19.2 ℃ 2. 습도 : 78 % 3. 주 풍향 : 남서풍 4. 풍속 : 평균 1.1m/s, 시간최대 2.8 m/s

< 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

□ 측정결과(5일간 평균)

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

측 정 지 점		오존 (O3, ppm)	일산화탄소 (CO, ppm)	아황산가스 (SO2, ppm)	이산화질소 (NO2, ppm)	미세먼지 (PM10, ㎍/㎥)
서산시 대산읍 대죽1리 마을회관 앞		0.034	0.3	0.003	0.010	27
환경기준	8h	0.06이하	9이하	-	-	-
	24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

- 이산화질소, 미세먼지, 아황산가스 등의 대기환경은 같은 기간 충남지역의 측정값과 비슷하거나 낮게 나타났다.

2. 기타 항목 : 장기적 모니터링 참고 자료로만 활용(지역비교 불가)

H2S (ppm)	NH3 (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)
불검출	0.006	19	439	2.09

※ B.T.E.X.는 장비이상 수리중으로 측정자료 없음.

<참고자료>

<붙임1> 대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점		O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
천안	성황동	0.026	0.4	0.004	0.022	23
	백석동	0.022	0.5	0.003	0.022	29
서산	독곶리	0.034	0.5	0.005	0.021	32
	동문동	0.037	0.5	0.005	0.018	25
당진	난지도리	0.042	0.2	0.004	0.010	20
	정곡리	0.033	0.3	0.002	0.016	34
아산	모종동	0.024	0.5	0.005	0.021	33

<붙임2> 측정위치 측정결과(일평균)

항목 일차			O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
1	2014. 09.19		0.026	0.4	0.002	0.010	22
2	09.20		0.039	0.4	0.004	0.011	27
3	09.21		0.034	0.3	0.002	0.005	20
4	09.22		0.034	0.4	0.005	0.016	37
5	09.23		0.036	0.3	0.002	0.010	29
환경기준		1h	0.10이하	25이하	0.15이하	0.10이하	-
		8h	0.06이하	9이하	-	-	-
		24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하