대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

가. 운영기간 : 2014. 9.12 ～ 9. 18(7일)

나. 측정지점 : 서산시 대산읍 화곡2리 마을회관 앞

다. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

운영일	9.12일	9. 13일 ∼ 9. 17일(5일)	9.18일	비고
상황	예비 측정	측정일	측정 점검

라. 측정항목 : O3, CO, SO2, NO2, PM10

1. 온도 : 평균 21.1℃ 3. 주 풍향 : 북풍	2. 습도 : 평균 74% 4. 풍속 : 평균 1.1m/s, 시간최대 2.5m/s

< 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

□ 측정결과(5일간 평균)

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

측 정 지 점		오존 (O3, ppm)	일산화탄소 (CO, ppm)	아황산가스 (SO2, ppm)	이산화질소 (NO2, ppm)	미세먼지 (PM10, ㎍/㎥)
서산시 대산읍 화곡2리 마을회관 앞		0.033	0.2	0.003	0.013	30
환경기준	8h	0.06이하	9이하	-	-	-
	24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

- 이산화질소, 미세먼지, 오존 등의 대기환경은 같은 기간 충남지역의

측정값과 비슷하거나 낮게 나타났다.

2. 기타 항목 : 장기적 모니터링 참고 자료로만 활용

H2S (ppm)	NH3 (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Xylene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)
0.001	0.011	19	417	2.023	-	-	-	-

※ 장비수리로 B.T.E.X. 측정자료 없음.

<참고자료>

<붙임1> 대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점		O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
천안	성황동	0.030	0.5	0.002	0.014	27
	백석동	0.023	0.3	0.004	0.019	36
서산	독곶리	0.039	0.4	0.006	0.017	-
	동문동	0.036	0.4	0.005	0.016	27
당진	난지도리	0.044	0.2	0.003	0.005	20
	정곡리	0.033	0.4	0.003	0.012	34
아산	모종동	0.025	0.6	0.004	0.020	41

<붙임2> 측정위치 측정결과(일평균)

항목 일차			O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
1	2014. 09.13		0.032	0.3	0.001	0.015	33
2	09.14		0.030	0.1	0.002	0.013	20
3	09.15		0.036	0.2	0.003	0.014	30
4	09.16		0.040	0.2	0.004	0.014	33
5	09.17		0.028	0.1	0.003	0.013	35
환경기준		1h	0.10이하	25이하	0.15이하	0.10이하	-
		8h	0.06이하	9이하	-	-	-
		24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하