대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

1. 오염발생원 : 대길산업(건축폐기물 재활용 사업장)

2. 운영기간 : 2015. 10. 08  ～ 10. 15 (8일)

3. 측정지점 : 홍성군 광천읍 솔스빌아파트(광천읍 신진리 523-9)

4. 측정항목 : O3, CO, SO2, NO2, PM10

5. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

측정일	10. 08일	10. 09일 ∼ 10. 14일(6일)	10. 15일	비고
조치사항	예비측정	측정(대기환경 모니터링)	측정점검

6. 기상조건 및 위치도

1. 온 도 : 평균 16.3℃ 2. 습 도 : 평균 83% 3. 주풍향 : 서풍 4. 풍 속 : 평균 0.9m/s 시간최대 3.8m/s

□ 측정결과

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

(단위: 6일간 평균)

측 정 일 자		오존(O3,ppm)	일산화탄소 (CO, ppm)	아황산가스 (SO2, ppm)	이산화질소 (NO2, ppm)	미세먼지 (PM10, ㎍/㎥)
10.09∼10.14일 (하반기)		0.018	0.3	0.001	0.014	33
환경기준	8h	0.06이하	9이하	-	-	-
	24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

❍ 미세먼지농도는 33㎍/㎥으로 충남지역평균 30㎍/㎥과 거의 같았고,

❍ 일산화탄소, 아황산가스, 이산화질소, 오존 농도 또한 같은 기간 충남

다른 지역(붙임1) 측정값과 유사하게 검출되어 오염원에 의한 특    이사항은 나타나지 않았다.

2. 기타 항목

(단위: 6일간 평균)

	H2S (ppm)	NH3 (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Xylene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)
상반기	0.002	0.041	56	0.15	0.860	0.290	0.070
하반기	0.003	0.019	39	0.128	0.832	0.233	0.092

* 기타항목은 장기적 모니터링 참고 자료 활용을 위해 측정하는 항목들이며,

하반기 벤젠의 평균 농도는 0.128ppb로 환경기준(연간평균 1.5ppb이하)의 8.5% 정도 였다.

<참고자료>

<붙임1> 대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점		O3 (ppm)		CO (ppm)		SO2 (ppm)		NO2 (ppm)		PM10 (㎍/㎥)
		상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기
천안	성황동	0.025	0.022	0.7	0.3	0.005	0.002	0.031	0.023	79	30
	백석동	0.022	0.024	0.7	0.5	0.005	0.003	0.029	0.029	116	39
서산	독곶리	0.030	0.033	0.8	0.5	0.007	0.004	0.028	0.031	95	39
	동문동	0.029	0.014	0.8	0.5	0.006	0.002	0.025	0.017	102	34
당진	난지도리	0.033	0.042	0.6	0.4	0.007	0.002	0.024	0.005	96	21
	정곡리	0.020	0.032	0.8	0.4	0.006	0.002	0.017	0.010	90	39
아산	모종동	0.020	0.021	0.9	0.5	0.007	0.003	0.025	0.012	89	10
충남지역 평균		0.026	0.027	0.8	0.4	0.060	0.003	0.026	0.018	95	30

<붙임2> 측정위치 측정결과(일평균)

항목 일차				O3 (ppm)		CO (ppm)		SO2 (ppm)		NO2 (ppm)		PM10 (㎍/㎥)
				상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기
1	3. 17		10.09	0.022	0.020	0.7	0.24	0.005	0.001	0.030	0.016	136	37
2	3. 18		10.10	0.025	0.019	0.6	0.25	0.003	0.001	0.030	0.013	66	33
3	3. 19		10.11	0.033	0.014	0.5	0.20	0.002	0.001	0.015	0.011	40	19
4	3. 20		10.12	0.028	0.013	0.7	0.20	0.003	0.001	0.024	0.013	100	24
5	3. 21		10.13	0.036	0.017	0.8	0.21	0.006	0.001	0.025	0.012	130	27
6	3. 22		10.14	0.034	0.025	0.7	0.45	0.002	0.003	0.012	0.020	178	62
환경기준		1h		0.10이하		25이하		0.15이하		0.10이하		-
		8h		0.06이하		9이하		-		-		-
		24h		-		-		0.05이하		0.06이하		100이하

* 상반기 측정결과는 서해상 미세먼지의 유입과 황사의 영향으로 높게 나타남.

(에어코리아 미세먼지 예보요약)

* 3월 17일 :『국내외 미세먼지 외부유입 및 대기정체로 충남지역 미세먼지 주의보 발령』               충남보건환경연구원

* 3월 22일 :『충청남도 전지역 황사 예비특보』 충남재난안전대책본부