2015년 생활폐기물 소각시설 소각잔재물 검사결과

시·군	시료명	시료채취일	검사결과		비고
			기준	결과
천안시	소각잔재물 (강열감량)	2015. 7. 7.	5.0%	2.3%	적합
공주시		2015. 5. 13.	10.0%	5.2%
보령시		2015. 10. 5.	10.0%	4.8%
아산시		2015. 11. 30.	5.0%	2.0%
논산시		2015. 10. 20.	10.0%	7.2%
계룡시		2015. 5. 14.	10.0%	6.5%
청양군		2015. 6. 9.	10.0%	9.5%
예산군		2015. 9. 8.	10.0%	8.8%