대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

1. 측정배경 : 이산화질소 오염이 최근 급격하게 진행된 도시라는

SBS 보도 관련

2. 운영기간 : 2016. 01. 18 ～ 02. 01 (15일)

3. 측정지점 : 서산시 대산읍 화곡1리 마을회관(독곳리 측정소와 중복을

피하고 주풍향 풍하방향인 화곡리 선정)

4. 측정항목 : NO2, PM10, O3, CO, SO2 등

5. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

측정일	01. 18일	01. 19일 ∼ 01. 31일(13일)	02. 01일	비고
조치사항	예비측정	측정(대기환경 모니터링)	측정점검

6. 기상조건 및 위치도

1. 온 도 : 평균 –3.9℃ 2. 습 도 : 평균 70% 3. 주풍향 : 북서서풍 4. 풍 속 : 평균 2.4m/s 시간최대 11.8m/s

□ 측정결과

1. 이산화질소

❍ 화곡1리의 이산화질소 1일 평균농도는 0.018로 독곳리(0.022ppm)와   비슷하게 검출(환경기준(0.06)의 약35%)

❍ 1일 최대 농도는 화곡1리 0.047 독곳리 0.046ppm으로 환경기준의 약 78%

❍ 최근 11년(2004～2015) 이산화질소 증가율은 약 13% 정도

❍ 대산지역이 충남지역의 도시대기(천안백석동, 아산모종동, 서산동문동)

측정소(0.027ppm) 및 서울지역(0.034ppm) 보다 낮았고, 당진시 난

지도리 측정소보다는 다소 높았음

⇒ 화곡1리 주변의 이산화질소 농도는 같은 기간 우리도내 천안, 아산 지역보다 다소 낮은 것으로 조사됨

표 1. 이산화질소(NO2)의 일별 농도 변화

(단위 : ppm)

위치 측정일자	화곡1리	독곳리	성황동	백석동	동문동	모종동	정곡리	난 지 도 리	서울시
19	0.009	0.021	0.008	0.01	0.005	0.011	0.004	0.001	0.015
20	0.012	0.017	0.022	0.036	0.021	0.026	0.017	0.003	0.031
21	0.014	0.021	0.024	0.039	0.029	0.031	0.017	0.007	0.038
22	0.009	0.015	0.022	0.037	0.023	0.032	0.011	0.002	0.033
23	0.007	0.013	0.008	0.009	0.007	0.012	0.007	0.002	0.015
24	0.007	0.01	0.008	0.01	0.006	0.012	0.006	0.002	0.015
25	0.014	0.017	0.023	0.041	0.028	0.032	0.017	0.005	0.033
26	0.014	0.02	0.023	0.046	0.029	0.035	0.018	0.009	0.055
27	0.024	0.026	0.027	0.056	0.045	0.042	0.022	0.01	0.046
28	0.047	0.046	0.031	0.064	0.044	0.042	0.04	0.032	0.055
29	0.038	0.034	0.026	0.048	0.047	0.042	0.043	0.023	0.043
30	0.026	0.026	0.024	0.044	0.031	0.037	0.024	0.012	0.042
31	0.009	0.021	0.011	0.016	0.007	0.016	0.007	0.003	0.02
평 균	0.018	0.022	0.020	0.035	0.025	0.028	0.018	0.009	0.034

* 서울시 자료는 에어코리아 최종 인증전의 도시대기 측정망 자료임

* 환경기준 : 24시간 평균 0.06ppm 이하

2. 기타 항목

❍ 미세먼지 평균농도는 대산지역이 47㎍/㎥ 정도로 도시대기측정소 3지점 (성황동, 백석동, 동문동)의 평균농도 48과 비슷하였다.

❍ 오존은 해안지역 특성상 대산지역이 0.025ppm 검출되어 충남지역 도시대기(0.015～0.018)보다 높게 검출

❍ 일산화탄소는 대산지역이 0.5ppm 정도로 다른 도시대기(0.6)보다 다소 낮았으며 주변 오염에 의한 특이사항은 나타나지 않았다.

표 2. 측정소별 대기오염물질 농도

측정항목 측정위치		미세먼지 (PM10, ㎍/㎥)	아황산가스 (SO2, ppm)	오존 (O3, ppm)	일산화탄소 (CO, ppm)
화곡1리	평균	47	0.005	0.025	0.4
	최대	79	0.009	0.033	0.6
독곳리	평균	46	0.007	0.025	0.5
	최대	83	0.008	0.032	0.7
성황동	평균	51	0.004	0.016	0.6
	최대	87	0.006	0.031	0.9
백석동	평균	55	0.004	0.015	0.6
	최대	98	0.005	0.029	0.8
동문동	평균	39	0.005	0.015	0.6
	최대	68	0.008	0.028	1.1
정곡리	평균	52	0.004	0.018	0.6
	최대	86	0.005	0.027	0.8
난지도리	평균	23	0.004	0.030	0.2
	최대	47	0.006	0.039	0.4
환경기준	1h	-	0.15이하	0.10이하	25이하
	8h	-	-	0.06이하	9이하
	24h	100이하	0.05이하	-	-

※ 표시된 농도는 1월 19～31일까지 평균 및 1일 최대 농도 임.

붙임 1.  대기오염물질 측정결과 (화곡1리 마을회관)

측정일자	PM10 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)	Xylene (ppb)
19	24	0.009	0.028	0.3	0.244	0.218	0.137	0.016
20	33	0.003	0.025	0.3	0.336	0.472	0.213	0.234
21	37	0.003	0.026	0.3	0.337	0.775	0.222	0.319
22	24	0.003	0.032	0.2	0.216	0.379	0.162	0.144
23	36	0.005	0.027	0.3	0.208	0.268	0.110	0.055
24	33	0.005	0.026	0.4	0.150	0.152	0.031	0.009
25	66	0.007	0.025	0.4	0.283	0.320	0.125	0.118
26	64	0.005	0.031	0.4	0.382	0.490	0.290	0.190
27	67	0.004	0.025	0.5	0.541	0.564	0.225	0.270
28	79	0.004	0.007	0.6	0.573	4.528	0.607	0.465
29	59	0.005	0.015	0.4	0.459	3.580	0.452	0.393
30	50	0.005	0.019	0.5	0.642	1.811	0.444	0.350
31	34	0.008	0.033	0.3	0.347	0.402	0.157	0.141
평균	47	0.005	0.025	0.4	0.363	1.083	0.245	0.208